{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Прайс-лист","Накладная"],"not_rendered":{"charts":0,"images":103,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":1,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Прайс-лист","index":0,"n_rows":801,"n_cols":10,"rows_kept":801,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,9,2,9],[796,1,797,3],[796,4,797,4],[792,4,792,5],[793,4,793,5],[794,4,794,5],[790,1,790,3],[791,4,791,5]]}
[null,"2024-05-15",null,null,"Ваш заказ на сумму:",{"$f":"SUMPRODUCT(C4:C789,D4:D789)","v":0},null,null,null,"Чтобы вывести накладную необходимо разрешить выполнение макроса и нажать <=====    кнопку."]
[]
[null,"Наименование","кол-во","опт. цена","<======= Введите необходимое количество товара в голубую графу","сделано"]
[null,"РАДАР-ДЕТЕКТОРЫ",null,"","",""]
[null,"Eplutus GR-92",null,6930,"радар-детектор  Х, К, Ка, Ultra-X, Ultra-K, лазер-диапазон 360°, определение Стрелки, видеорегистратор FullHD","Китай"]
[null,"Eplutus GR-92 SIGNATURE",null,7590,"сигнатурный радар-детектор  Х, К, Ка, Ultra-X, Ultra-K, лазер-диапазон 360°, определение Стрелки, видеорегистратор FullHD","Китай"]
[null,null,null,"","",""]
[null,null,null,"","",""]
[null,"SHO-ME Combo 1 Wi-Fi",null,12880,"радар-детектор, видеорегистратор, GPS/GLONASS приёмник, 3 в одном, обнаружение всех видов радаров, просмотр видео файлов через приложение на смартфонах Андроид и IOS","Китай"]
[null,"SHO-ME Combo mini Wi-FI Pro",null,12880,"радар-детектор, видеорегистратор, GPS/GLONASS приёмник, 3 в одном, обнаружение всех видов радаров, просмотр видео файлов через приложение на смартфонах Андроид и IOS","Китай"]
[null,"SHO-ME Combo 5 Mstar",null,11270,"радар-детектор, видеорегистратор, GPS/GLONASS приёмник, 3 в одном, обнаружение всех видов радаров, мощный процессор MStar 8336, просмотр видео файлов через приложение на смартфонах Андроид и IOS","Китай"]
[null,"SHO-ME Combo Raptor Wi-Fi",null,13420,"радар-детектор, видеорегистратор, GPS/GLONASS приёмник, 3 в одном, обнаружение всех видов радаров, мощный процессор MStar 8336, просмотр видео файлов через приложение на смартфонах Андроид и IOS","Китай"]
[null,"SHO-ME Combo Slim Wi-Fi",null,16640,"радар-детектор, видеорегистратор, GPS/GLONASS приёмник, 3 в одном, обнаружение всех видов радаров, мощный процессор MStar 8336, просмотр видео файлов через приложение на смартфонах Андроид и IOS","Китай"]
[null,"Sho-me STR-520",null,3760,"с обнаружением \"Стрелки\" радар-детектор  Х, К, Ка, Ultra-K, лазер-диапазон 360°, символьный дисплей с индикацией интенсивности принимаемого сигнала, два режима чувствительности прибора: «Город», «Трасса»","Китай"]
[null,"Sho-me G-475 SIGNATURE",null,6120,"сигнатурный радар-детектор  Х, К, Ка, Ultra-K, лазер-диапазон 360°, GPS приемник, символьный LED дисплей с индикацией интенсивности принимаемого сигнала, VG-2, три режима чувствительности прибора: \"Город\", \"Трасса\"","Корея"]
[null,"Sho-me G-525 SIGNATURE",null,5900,"сигнатурный радар-детектор  Х, К, Ка, Ultra-K, лазер-диапазон 360°, GPS приемник, символьный LED дисплей с индикацией интенсивности принимаемого сигнала, VG-2, три режима чувствительности прибора: \"Город\", \"Трасса\"","Корея"]
[null,"Sho-me G-700 SIGNATURE",null,6330,"сигнатурный радар-детектор  Х, К, Ка, Ultra-K, лазер-диапазон 360°, GPS приемник, символьный LED дисплей с индикацией интенсивности принимаемого сигнала, VG-2, три режима чувствительности прибора: \"Город\", \"Трасса\"","Корея"]
[null,"Sho-me G-800 SIGNATURE",null,7300,"сигнатурный радар-детектор  Х, К, Ка, Ultra-K, лазер-диапазон 360°, GPS приемник, высококонтрастный OLED дисплей, VG-2, три режима чувствительности прибора: \"Город\", \"Трасса\"","Корея"]
[null,"Sho-me G-1000 SIGNATURE",null,7730,"сигнатурный радар-детектор  Х, К, Ка, Ultra-K, лазер-диапазон 360°, GPS приемник, высококонтрастный OLED дисплей, VG-2, три режима чувствительности прибора: \"Город\", \"Трасса\"","Корея"]
[null,null,null,"","",""]
[null,null,null,"","",""]
[null,null,null,"","",""]
[null,null,null,"","",""]
[null,null,null,"","",""]
[null,null,null,"","",""]
[null,null,null,"","",""]
[null,null,null,"","",""]
[null,null,null,"","",""]
[null,"СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ.",null,"","",""]
[null,null,null,"","",""]
[null,"Kasku A1 - H4",null,2000,"линза, идеальная световая граница, 40 W, 6000 LM, 6000 K, CSP 5730 Chip, напряжение - 9 - 32 В, со встроенным помехозащитным фильтром, угол рассеивания - 280 град.,время работы более 30000 часов.","Китай"]
[null,"Kasku A1 - H7",null,1800,"линза, идеальная световая граница, 40 W, 6000 LM, 6000 K, CSP 5730 Chip, напряжение - 9 - 32 В, со встроенным помехозащитным фильтром, угол рассеивания - 280 град.,время работы более 30000 часов.","Китай"]
[null,"Kasku A1 - H11",null,1800,"линза, идеальная световая граница, 40 W, 6000 LM, 6000 K, CSP 5730 Chip, напряжение - 9 - 32 В, со встроенным помехозащитным фильтром, угол рассеивания - 280 град.,время работы более 30000 часов.","Китай"]
[null,"Kasku A1 - HB3",null,1800,"линза, идеальная световая граница, 40 W, 6000 LM, 6000 K, CSP 5730 Chip, напряжение - 9 - 32 В, со встроенным помехозащитным фильтром, угол рассеивания - 280 град.,время работы более 30000 часов.","Китай"]
[null,"Kasku A1 - HB4",null,1800,"линза, идеальная световая граница, 40 W, 6000 LM, 6000 K, CSP 5730 Chip, напряжение - 9 - 32 В, со встроенным помехозащитным фильтром, угол рассеивания - 280 град.,время работы более 30000 часов.","Китай"]
[null,null,null,"","",""]
[null,"Kasku F9 - H1",null,1560,"90 Вт (две лампы), 16000 LM (две лампы), 6500 K, CSP 3570 Chip, напряжение - 9 - 32 В, с блоком согласования, габариты 73х33х33 мм, влагозащищенность - IP 68, угол рассеивания - 280 град., температура от -40 до +150 град., наработка более 50000 часов.","Китай"]
[null,"Kasku F9 - H3",null,1560,"90 Вт (две лампы), 16000 LM (две лампы), 6500 K, CSP 3570 Chip, напряжение - 9 - 32 В, с блоком согласования, габариты 64х33х33 мм, влагозащищенность - IP 68, угол рассеивания - 280 град., температура от -40 до +150 град., наработка более 50000 часов.","Китай"]
[null,"Kasku F9 - H4",null,1800,"90 Вт (две лампы), 16000 LM (две лампы), 6500 K, CSP 3570 Chip, напряжение - 9 - 32 В, с блоком согласования, габариты 80х33х33 мм, влагозащищенность - IP 68, угол рассеивания - 280 град., температура от -40 до +150 град., наработка более 50000 часов.","Китай"]
[null,"Kasku F9 - H7",null,1560,"90 Вт (две лампы), 16000 LM (две лампы), 6500 K, CSP 3570 Chip, напряжение - 9 - 32 В, с блоком согласования, габариты 71х33х33 мм, влагозащищенность - IP 68, угол рассеивания - 280 град., температура от -40 до +150 град., наработка более 50000 часов.","Китай"]
[null,"Kasku F9 - H11",null,1560,"90 Вт (две лампы), 16000 LM (две лампы), 6500 K, CSP 3570 Chip, напряжение - 9 - 32 В, с блоком согласования, габариты 71х33х33 мм, влагозащищенность - IP 68, угол рассеивания - 280 град., температура от -40 до +150 град., наработка более 50000 часов.","Китай"]
[null,"Kasku F9 - H27 (880)",null,1560,"90 Вт (две лампы), 16000 LM (две лампы), 6500 K, CSP 3570 Chip, напряжение - 9 - 32 В, с блоком согласования, габариты 73х33х33 мм, влагозащищенность - IP 68, угол рассеивания - 280 град., температура от -40 до +150 град., наработка более 50000 часов.","Китай"]
[null,"Kasku F9 - HB3 (9005)",null,1560,"90 Вт (две лампы), 16000 LM (две лампы), 6500 K, CSP 3570 Chip, напряжение - 9 - 32 В, с блоком согласования, габариты 71х33х33 мм, влагозащищенность - IP 68, угол рассеивания - 280 град., температура от -40 до +150 град., наработка более 50000 часов.","Китай"]
[null,"Kasku F9 - HB4 (9006)",null,1560,"90 Вт (две лампы), 16000 LM (две лампы), 6500 K, CSP 3570 Chip, напряжение - 9 - 32 В, с блоком согласования, габариты 71х33х33 мм, влагозащищенность - IP 68, угол рассеивания - 280 град., температура от -40 до +150 град., наработка более 50000 часов.","Китай"]
[null,null,null,"","",""]
[null,"Kasku M5 - H1",null,700,"10 W, 1500 LM, 6000 K, CSP 2121 Chip, напряжение - 9 - 24 В, супер компактный, влагозащищенность - IP65, угол рассеивания - 280 град., алюминиевый сплав, температура от -30 до +70 град., время работы более 20000 часов.","Китай"]
[null,"Kasku M5 - H3",null,700,"10 W, 1500 LM, 6000 K, CSP 2121 Chip, напряжение - 9 - 24 В, супер компактный, влагозащищенность - IP65, угол рассеивания - 280 град., алюминиевый сплав, температура от -30 до +70 град., время работы более 20000 часов.","Китай"]
[null,"Kasku M5 - H4",null,970,"15 W, 1500 LM, 6000 K, CSP 2121 Chip, напряжение - 9 - 24 В, супер компактный, влагозащищенность - IP65, угол рассеивания - 280 град., алюминиевый сплав, температура от -30 до +70 град., время работы более 20000 часов.","Китай"]
[null,"Kasku M5 - H7",null,700,"10 W, 1500 LM, 6000 K, CSP 2121 Chip, напряжение - 9 - 24 В, супер компактный, влагозащищенность - IP65, угол рассеивания - 280 град., алюминиевый сплав, температура от -30 до +70 град., время работы более 20000 часов.","Китай"]
[null,"Kasku M5 - H11",null,700,"10 W, 1500 LM, 6000 K, CSP 2121 Chip, напряжение - 9 - 24 В, супер компактный, влагозащищенность - IP65, угол рассеивания - 280 град., алюминиевый сплав, температура от -30 до +70 град., время работы более 20000 часов.","Китай"]
[null,"Kasku M5 - H27 (880)",null,700,"10 W, 1500 LM, 6000 K, CSP 2121 Chip, напряжение - 9 - 24 В, супер компактный, влагозащищенность - IP65, угол рассеивания - 280 град., алюминиевый сплав, температура от -30 до +70 град., время работы более 20000 часов.","Китай"]
[null,"Kasku M5 - HB3 (9005)",null,700,"10 W, 1500 LM, 6000 K, CSP 2121 Chip, напряжение - 9 - 24 В, супер компактный, влагозащищенность - IP65, угол рассеивания - 280 град., алюминиевый сплав, температура от -30 до +70 град., время работы более 20000 часов.","Китай"]
[null,"Kasku M5 - HB4 (9006)",null,700,"10 W, 1500 LM, 6000 K, CSP 2121 Chip, напряжение - 9 - 24 В, супер компактный, влагозащищенность - IP65, угол рассеивания - 280 град., алюминиевый сплав, температура от -30 до +70 град., время работы более 20000 часов.","Китай"]
[null,null,null,"","",""]
[null,"Kasku K7 - H1",null,300,"безвентиляторные, малогабаритные, яркие лампы, 13 W, 2800 LM, 6000 K, COB Chip, цоколь H1, напряжение - 9 - 24 В, влагозащищенность - IP65, угол рассеивания - 280 град., алюминиевый сплав, температура от -40 до +80 град., время работы более 20000 часов.","Китай"]
[null,"Kasku K7 - H3",null,300,"безвентиляторные, малогабаритные, яркие лампы, 13 W, 2800 LM, 6000 K, COB Chip, цоколь H3, напряжение - 9 - 24 В, влагозащищенность - IP65, угол рассеивания - 280 град., алюминиевый сплав, температура от -40 до +80 град., время работы более 20000 часов.","Китай"]
[null,"Kasku K7 - H4",null,390,"безвентиляторные, малогабаритные, яркие лампы, 15 W, 2800 LM, 6000 K, COB Chip, цоколь H4, напряжение - 9 - 24 В, влагозащищенность - IP65, угол рассеивания - 280 град., алюминиевый сплав, температура от -40 до +80 град., время работы более 20000 часов.","Китай"]
[null,"Kasku K7 - H7",null,300,"безвентиляторные, малогабаритные, яркие лампы, 13 W, 2800 LM, 6000 K, COB Chip, цоколь H7, напряжение - 9 - 24 В, влагозащищенность - IP65, угол рассеивания - 280 град., алюминиевый сплав, температура от -40 до +80 град., время работы более 20000 часов.","Китай"]
[null,"Kasku K7 - H11",null,300,"безвентиляторные, малогабаритные, яркие лампы, 13 W, 2800 LM, 6000 K, COB Chip, цоколь H11, напряжение - 9 - 24 В, влагозащищенность - IP65, угол рассеивания - 280 град., алюминиевый сплав, температура от -40 до +80 град., время работы более 20000 часов.","Китай"]
[null,"Kasku K7 - H27 (880)",null,300,"безвентиляторные, малогабаритные, яркие лампы, 13 W, 2800 LM, 6000 K, COB Chip, цоколь H27, напряжение - 9 - 24 В, влагозащищенность - IP65, угол рассеивания - 280 град., алюминиевый сплав, температура от -40 до +80 град., время работы более 20000 часов.","Китай"]
[null,"Kasku K7 - HB3 (9005)",null,300,"безвентиляторные, малогабаритные, яркие лампы, 13 W, 2800 LM, 6000 K, COB Chip, цоколь HB3, напряжение - 9 - 24 В, влагозащищенность - IP65, угол рассеивания - 280 град., алюминиевый сплав, температура от -40 до +80 град., время работы более 20000 часов.","Китай"]
[null,"Kasku K7 - HB4 (9006)",null,300,"безвентиляторные, малогабаритные, яркие лампы, 13 W, 2800 LM, 6000 K, COB Chip, цоколь HB4, напряжение - 9 - 24 В, влагозащищенность - IP65, угол рассеивания - 280 град., алюминиевый сплав, температура от -40 до +80 град., время работы более 20000 часов.","Китай"]
[null,null,null,"","",""]
[null,"Kasku LED S1 - H1",null,460,"13 W, 3000 LM, 6000 K, CSP 1616 Chip, напряжение - 9 - 24 В, со встроенным помехозащитным фильтром, влагозащищенность - IP65, угол рассеивания - 280 град., алюминиевый сплав, температура от -40 до +80 град., время работы более 30000 часов.","Китай"]
[null,"Kasku LED S1 - H3",null,460,"13 W, 3000 LM, 6000 K, CSP 1616 Chip, напряжение - 9 - 24 В, со встроенным помехозащитным фильтром, влагозащищенность - IP65, угол рассеивания - 280 град., алюминиевый сплав, температура от -40 до +80 град., время работы более 30000 часов.","Китай"]
[null,"Kasku LED S1 - H4",null,620,"15 W, 3000 LM, 6000 K, CSP 1616 Chip, напряжение - 9 - 24 В, со встроенным помехозащитным фильтром, влагозащищенность - IP65, угол рассеивания - 280 град., алюминиевый сплав, температура от -40 до +80 град., время работы более 30000 часов.","Китай"]
[null,"Kasku LED S1 - H7",null,460,"13 W, 3000 LM, 6000 K, CSP 1616 Chip, напряжение - 9 - 24 В, со встроенным помехозащитным фильтром, влагозащищенность - IP65, угол рассеивания - 280 град., алюминиевый сплав, температура от -40 до +80 град., время работы более 30000 часов.","Китай"]
[null,"Kasku LED S1 - H11",null,460,"13 W, 3000 LM, 6000 K, CSP 1616 Chip, напряжение - 9 - 24 В, со встроенным помехозащитным фильтром, влагозащищенность - IP65, угол рассеивания - 280 град., алюминиевый сплав, температура от -40 до +80 град., время работы более 30000 часов.","Китай"]
[null,"Kasku LED S1 - H27 (880)",null,460,"13 W, 3000 LM, 6000 K, CSP 1616 Chip, напряжение - 9 - 24 В, со встроенным помехозащитным фильтром, влагозащищенность - IP65, угол рассеивания - 280 град., алюминиевый сплав, температура от -40 до +80 град., время работы более 30000 часов.","Китай"]
[null,"Kasku LED S1 - HB3 (9005)",null,460,"13 W, 3000 LM, 6000 K, CSP 1616 Chip, напряжение - 9 - 24 В, со встроенным помехозащитным фильтром, влагозащищенность - IP65, угол рассеивания - 280 град., алюминиевый сплав, температура от -40 до +80 град., время работы более 30000 часов.","Китай"]
[null,"Kasku LED S1 - HB4 (9006)",null,460,"13 W, 3000 LM, 6000 K, CSP 1616 Chip, напряжение - 9 - 24 В, со встроенным помехозащитным фильтром, влагозащищенность - IP65, угол рассеивания - 280 град., алюминиевый сплав, температура от -40 до +80 град., время работы более 30000 часов.","Китай"]
[null,null,null,"","",""]
[null,"Exposer LED S1 - H1",null,450,"13 W, 3000 LM, 6000 K, CSP 1616 Chip, напряжение - 9 - 24 В, со встроенным помехозащитным фильтром, влагозащищенность - IP65, угол рассеивания - 280 град., алюминиевый сплав, температура от -40 до +80 град., время работы более 30000 часов.","Китай"]
[null,"Exposer LED S1 - H3",null,450,"13 W, 3000 LM, 6000 K, CSP 1616 Chip, напряжение - 9 - 24 В, со встроенным помехозащитным фильтром, влагозащищенность - IP65, угол рассеивания - 280 град., алюминиевый сплав, температура от -40 до +80 град., время работы более 30000 часов.","Китай"]
[null,"Exposer LED S1 - H4",null,600,"15 W, 3000 LM, 6000 K, CSP 1616 Chip, напряжение - 9 - 24 В, со встроенным помехозащитным фильтром, влагозащищенность - IP65, угол рассеивания - 280 град., алюминиевый сплав, температура от -40 до +80 град., время работы более 30000 часов.","Китай"]
[null,"Exposer LED S1 - H7",null,450,"13 W, 3000 LM, 6000 K, CSP 1616 Chip, напряжение - 9 - 24 В, со встроенным помехозащитным фильтром, влагозащищенность - IP65, угол рассеивания - 280 град., алюминиевый сплав, температура от -40 до +80 град., время работы более 30000 часов.","Китай"]
[null,"Exposer LED S1 - H11",null,450,"13 W, 3000 LM, 6000 K, CSP 1616 Chip, напряжение - 9 - 24 В, со встроенным помехозащитным фильтром, влагозащищенность - IP65, угол рассеивания - 280 град., алюминиевый сплав, температура от -40 до +80 град., время работы более 30000 часов.","Китай"]
[null,"Exposer LED S1 - H27 (880)",null,450,"13 W, 3000 LM, 6000 K, CSP 1616 Chip, напряжение - 9 - 24 В, со встроенным помехозащитным фильтром, влагозащищенность - IP65, угол рассеивания - 280 град., алюминиевый сплав, температура от -40 до +80 град., время работы более 30000 часов.","Китай"]
[null,"Exposer LED S1 - HB3 (9005)",null,450,"13 W, 3000 LM, 6000 K, CSP 1616 Chip, напряжение - 9 - 24 В, со встроенным помехозащитным фильтром, влагозащищенность - IP65, угол рассеивания - 280 град., алюминиевый сплав, температура от -40 до +80 град., время работы более 30000 часов.","Китай"]
[null,"Exposer LED S1 - HB4 (9006)",null,450,"13 W, 3000 LM, 6000 K, CSP 1616 Chip, напряжение - 9 - 24 В, со встроенным помехозащитным фильтром, влагозащищенность - IP65, угол рассеивания - 280 град., алюминиевый сплав, температура от -40 до +80 град., время работы более 30000 часов.","Китай"]
[null,null,null,"","",""]
[null,"LED C6 - H1",null,270,"стандартная мощность - 10 Вт, 2800 LM, 6000 K, Светодиодная лампа серии С6, с вентилятором, COB Chip, цоколь H1","Китай"]
[null,"LED C6 - H3",null,270,"стандартная мощность - 10 Вт, 2800 LM, 6000 K, Светодиодная лампа серии С6, с вентилятором, COB Chip, цоколь H3","Китай"]
[null,"LED C6 - H4",null,380,"стандартная мощность - 10 Вт, 2800 LM, 6000 K, Светодиодная лампа серии С6, с вентилятором, COB Chip, цоколь H4","Китай"]
[null,"LED C6 - H7",null,270,"стандартная мощность - 10 Вт, 2800 LM, 6000 K, Светодиодная лампа серии С6, с вентилятором, COB Chip, цоколь H7","Китай"]
[null,"LED C6 - H11",null,270,"стандартная мощность - 10 Вт, 2800 LM, 6000 K, Светодиодная лампа серии С6, с вентилятором, COB Chip, цоколь H11","Китай"]
[null,"LED C6 - H27 (880)",null,270,"стандартная мощность - 10 Вт, 2800 LM, 6000 K, Светодиодная лампа серии С6, с вентилятором, COB Chip, цоколь H27","Китай"]
[null,"LED C6 - HB3 (9005)",null,270,"стандартная мощность - 10 Вт, 2800 LM, 6000 K, Светодиодная лампа серии С6, с вентилятором, COB Chip, цоколь HB3","Китай"]
[null,"LED C6 - HB4 (9006)",null,270,"стандартная мощность - 10 Вт, 2800 LM, 6000 K, Светодиодная лампа серии С6, с вентилятором, COB Chip, цоколь HB4","Китай"]
[null,null,null,"","",""]
[null,"ЛАМПОЧКИ",null,"","",""]
[null,null,null,"","",""]
[null,"Т5-COB-1",null,380,"цена за 100 штук, 4 цвета, белый, красный, синий, желтый, 12 В","Китай"]
[null,"T10-SCOB-1PCS",null,900,"цена за 100 штук , 12 В","Китай"]
[null,"T10-3030-1SMD",null,2610,"цена за 100 штук , 12 В","Китай"]
[null,"T10-3030-1SMD Ceramic  Flood",null,2210,"цена за 100 штук , 12 В","Китай"]
[null,"T10-D-2835-2SMD Ceramic",null,1800,"цена за 100 штук , 12 В","Китай"]
[null,"BA9S-D-2835-2SMD Ceramic ",null,1800,"цена за 100 штук , 12 В","Китай"]
[null,"BA9S-3D-2",null,1400,"цена за 100 штук , 12 В","Китай"]
[null,"T10-5050-6SMD Silicone",null,1400,"цена за 100 штук , 12 В","Китай"]
[null,"T10-3030-24SMD CANBUS 3.6W",null,3780,"цена за 100 штук , 12 В, с доп. нагрузкой","Китай"]
[null,"FT-COB-12chip",null,1020,"цена за 100 штук, длина 31, 36, 39, 41 мм, 12 В, с доп. нагрузкой, внутрисалонная","Китай"]
[null,"1156 1.5W",null,1300,"цена за 50 штук , 12 В","Китай"]
[null,"FT-4014-12SMD 31/36/39/41 CANBUS",null,2810,"цена за 100 штук, длина 31, 36, 39, 41 мм, 12 В, с доп. Нагрузкой, внутрисалонная","Китай"]
[null,"T15-2835-9SMD CANBUS ",null,6730,"цена за 100 штук , 12 - 24 В","Китай"]
[null,"T15-3030-12SMD CANBUS 7.5W",null,4410,"цена за 30 штук , 10 - 30 В","Китай"]
[null,null,null,"","",""]
[null,null,null,"","",""]
[null,"АВТОМАГНИТОЛЫ ТЕЛЕВИЗОРЫ",null,"","",""]
[null,null,null,"","",""]
[null,"Kasku 520, 12/24",null,690,"автомагнитола Kasku 520, хорошее качество звучания, улучшенная мксх, 12 - 24 вольта, SD/MMC карта памяти, USB, LED дисплей, евро разъём, Bluetooth","Китай"]
[null,null,null,"","",""]
[null,"AM Eplutus CA301",null,1380,"автомагнитола, евро разъём, с теплоотводом, Bluetooth","Китай"]
[null,"AM Eplutus CA304",null,1710,"автомагнитола, 24 В, 2 USB/SD TF на 64 Гб, AUX, MP3, 45 Вт, евро разъём, с теплоотводом, Bluetooth","Китай"]
[null,"AM Eplutus CA305",null,940,"автомагнитола, 12 В, однодиновая, MP3-MP5, AUX, евро разъём, с теплоотводом, Bluetooth","Китай"]
[null,"AM Eplutus CA310",null,880,"автомагнитола, MP3-MP5, 12 В, 45 Вт, ИК-пульт, AUX, USB, CD, евро разъём, с теплоотводом, Bluetooth 5.0","Китай"]
[null,"AM Eplutus CA311",null,1100,"автомагнитола, MP3-MP5, 12 В, 45 Вт, ИК-пульт, пульт на руль, AUX, USB 2 выхода 2.1 А, CD, евро разъём, с теплоотводом, Bluetooth 5.0","Китай"]
[null,"AM Eplutus CA312",null,1380,"автомагнитола, MP3-MP5, 12 В, 45 Вт, ИК-пульт, пульт на руль, AUX, USB 2 выхода быстрая зарядка, CD, евро разъём, с теплоотводом, Bluetooth 5.0","Китай"]
[null,"AM Eplutus CA401",null,2640,"автомагнитола, MP3-MP5, AUX, евро разъём, с теплоотводом, Bluetooth","Китай"]
[null,"AM Eplutus CA711",null,3080,"автомагнитола со встроенным монитором 7 дюймов, MP3-MP5, AUX, евро разъём, с теплоотводом, Bluetooth, сенсорный дисплей","Китай"]
[null,"AM Eplutus CA731 Pro",null,11000,"автомагнитола ","Китай"]
[null,"AM Eplutus CA831",null,11440,"автомагнитола, выдвижная","Китай"]
[null,"AM Eplutus CA831 Plus",null,8800,"магнитола на Андроиде 12.0, 4-х ядерный процессор,  выдвижной экран, 7 дюймов, память 2 + 32 Гб, FM, AM, MP3, GPS, Wi-Fi, 4G, USB, AUX, Bluetooth","Китай"]
[null,"AM Eplutus CA101",null,14850,"магнитола на Андроиде, 10,1 дюйма, память 4 + 64 Гб, FM, AM, MP3, GPS, Wi-Fi, 4G, USB, AUX, Bluetooth","Китай"]
[null,"AM Eplutus CA900",null,8800,"магнитола на Андроиде, 10,1 дюйма, память 4 + 64 Гб, FM, AM, MP3, GPS, Wi-Fi, 4G, USB, AUX, Bluetooth","Китай"]
[null,"AM Eplutus CA901",null,5060,"магнитола на Андроиде, 9 дюймов, память 2 + 32 Гб, FM, AM, MP3, GPS, Wi-Fi, 4G, USB, AUX, Bluetooth","Китай"]
[null,"AM Eplutus CA904",null,9900,"магнитола на Андроиде, 9 дюймов, память 2 + 32 Гб, 8-ми ядерный, FM, AM, MP3, GPS, Wi-Fi, 4G, USB, AUX, Bluetooth","Китай"]
[null,"CarLive A7",null,3390,"магнитола на Андроиде, 7 дюймов, память 2 + 32 Гб, FM, AM, MP3, GPS, Wi-Fi, 4G, USB, AUX, Bluetooth","Китай"]
[null,"Multimedia Factory F1-9",null,4290,"магнитола на Андроиде, 9 дюймов, память 2 + 32 Гб, FM, AM, MP3, GPS, Wi-Fi, 4G, USB, AUX, Bluetooth","Китай"]
[null,"Multimedia Factory F1-10 Pro",null,4290,"магнитола на Андроиде, 10 дюймов, память 2 + 32 Гб, FM, AM, MP3, GPS, Wi-Fi, 4G, USB, AUX, Bluetooth","Китай"]
[null,null,null,"","",""]
[null,"X-Element ",null,730,"автомагнитола, евро разъём, Bluetooth в ассортименте","Китай"]
[null,"CDX - 6819 (21) 12/24",null,1300,"автомагнитола, 12 - 24 вольта, евро разъём, Bluetooth в ассортименте","Китай"]
[null,"GB-6031SBT, 7030",null,940,"магнитола с пультом управления установка на руль","Китай"]
[null,null,null,"","",""]
[null,"CarLive A5 Pro (9)",null,4290,"магнитола на Андроиде 12, 9 дюймов, 4 -х ядерная, память 2 + 64 Гб, FM, AM, MP3, GPS, Wi-Fi, 4G, USB, AUX, Bluetooth","Китай"]
[null,"CarLive A6 (10)",null,4350,"магнитола на Андроиде 12, 10 дюймов, 4 -х ядерная, память 2 + 32 Гб, FM, AM, MP3, GPS, Wi-Fi, 4G, USB, AUX, Bluetooth","Китай"]
[null,"CarLive LD2020",null,1130,"однодиновая, 2 пульта, 7 цветов, радиатор, евро разъём, Bluetooth, USB, AUX","Китай"]
[null,"CarLive LD2050",null,1130,"однодиновая, 2 пульта, 7 цветов, радиатор, евро разъём, Bluetooth, USB, AUX","Китай"]
[null,"CarLive LD2051",null,1130,"однодиновая, 2 пульта, 7 цветов, радиатор, евро разъём, Bluetooth, USB, AUX","Китай"]
[null,"CarLive LD2052",null,1130,"однодиновая, 2 пульта, 7 цветов, радиатор, евро разъём, Bluetooth, USB, AUX","Китай"]
[null,"CarLive LD2053",null,1130,"однодиновая, 2 пульта, 7 цветов, радиатор, евро разъём, Bluetooth, USB, AUX","Китай"]
[null,"CarLive LD2054",null,1130,"однодиновая, 2 пульта, 7 цветов, радиатор, евро разъём, Bluetooth, USB, AUX","Китай"]
[null,"CarLive LD2055",null,1130,"однодиновая, 2 пульта, 7 цветов, радиатор, евро разъём, Bluetooth, USB, AUX","Китай"]
[null,null,null,"","",""]
[null,"CarLive TS-A1375",null,890,"колонки 5 дюймов","Китай"]
[null,"CarLive TS-A1695",null,940,"колонки 6 дюймов","Китай"]
[null,"CarLive TS-A6975",null,1700,"колонки 6 х 9 дюймов","Китай"]
[null,null,null,"","",""]
[null,"Колонки TP-14",null,770,"колонки автомобильные макс. 350 Вт, 1000 Гц - 20КГц, 4 Ом, ","Китай"]
[null,"KENWOOD KFC-6956",null,1700,"Max - 400 ватт, 16 х 24 см (6 х 9 дюйма), 4 Ом, 50 - 20000 Гц","Китай"]
[null,"Eplutus ES - 401",null,940,"акустические колонки для автомобиля, диаметр 4 дюйма 10 см, номинальная мощность 20 Вт, максимальная 200 Вт","Китай"]
[null,"Eplutus ES - 501",null,1050,"акустические колонки для автомобиля, диаметр 5,25 дюймов 13,3 см, номинальная мощность 25 Вт, максимальная 250 Вт","Китай"]
[null,"Eplutus ES - 651",null,1240,"акустические колонки для автомобиля, диаметр 6 х 6,5 дюймов 15 х 16,5 см, номинальная мощность 30 Вт, максимальная 300 Вт","Китай"]
[null,null,null,"","",""]
[null,"Eplutus T 101",null,4950,"телевизор 10 дюймов","Китай"]
[null,"Eplutus 122 Т",null,5170,"телевизор дюймов","Китай"]
[null,"Eplutus T 900",null,4840,"телевизор 9 дюймов","Китай"]
[null,null,null,"","",""]
[null,"Камера заднего вида для магнитол",null,260,"Камера заднего вида для магнитол","Китай"]
[null,null,null,"","",""]
[null,"Carlive MD-02 ",null,590,"акустический набор для подключения 2-х канального усилителя, 5 м","Китай"]
[null,"Carlive MD-10GA",null,890,"акустический набор для подключения 2-х канального усилителя, 5 м","Китай"]
[null,"Carlive MD-40",null,1080,"акустический набор для подключения 4-х канального усилителя, комплектуется всеми необходимыми элементами, 5 м кабель, до 2800 Вт","Китай"]
[null,"Carlive MD-60",null,320,"акустический набор для подключения 2-х канального усилителя, 4,5 м","Китай"]
[null,"Carlive MD-80GA",null,450,"акустический набор для подключения 2-х канального усилителя, 5 м","Китай"]
[null,"MD-213",null,115,"акустический кабель для усилителя, 4,5 м","Китай"]
[null,null,null,"","",""]
[null,null,null,"","",""]
[null,null,null,"","",""]
[null,null,null,"","",""]
[null,"ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ",null,"","",""]
[null,null,null,"","",""]
[null,"Eplutus DVR 910",null,1430,"видеорегистратор, Full HD - качество 1920х1080,  1,5 дюйма дисплей, формат записи .MOV/Н.264, угол обзора - 140 град, G - сенсор, SD до 64 Гб, процессор LT1268","Китай"]
[null,"Eplutus DVR 911",null,1430,"видеорегистратор, Full HD - качество 1920х1080,  2,5 дюйма дисплей, формат записи .MOV/Н.264, угол обзора - 140 град, G - сенсор, SD до 64 Гб, процессор LT1248","Китай"]
[null,"Eplutus DVR 916",null,1980,"видеорегистратор, Full HD - качество 1920х1080,  3 дюйма дисплей, формат записи .MOV/Н.264, угол обзора - 140 град, G - сенсор, SD до 64 Гб, процессор LT6248","Китай"]
[null,null,null,"","",""]
[null,"Eplutus DVR 921",null,2530,"видеорегистратор, Full HD - качество 1920х1080,  Wi-Fi модуль, 2,7 дюйма дисплей, доп. камера, формат записи .AVI/Н.264, угол обзора - 140 град, G - сенсор, SD до 64 Гб, процессор GPCV2248","Китай"]
[null,"Eplutus DVR 922",null,1490,"видеорегистратор, Full HD - качество 1920х1080,  2,4 дюйма дисплей, формат записи .MOV/Н.264, угол обзора - 140 град, G - сенсор, SD до 64 Гб, процессор LT1248","Китай"]
[null,"Eplutus DVR 932",null,1710,"видеорегистратор, Full HD - качество 1920х1080, 3 дюйма дисплей, формат записи .AVI/Н.264, угол обзора - 140 град, G - сенсор, SD до 64 Гб, процессор LT2247","Китай"]
[null,"Eplutus DVR 935",null,1540,"видеорегистратор, Full HD - качество 1920х1080, 2 дюйма дисплей, формат записи .MOV/Н.264, угол обзора - 140 град, G - сенсор, SD до 64 Гб, процессор LT1248","Китай"]
[null,"Eplutus DVR 936",null,2090,"видеорегистратор, Full HD - качество 1920х1080, 2 дюйма дисплей, формат записи .AVI/Н.264, угол обзора - 170 град, G - сенсор, SD до 64 Гб, процессор GPCV6247A","Китай"]
[null,"Eplutus DVR 937",null,2090,"видеорегистратор, Full HD - качество 1920х1080, 3 дюйма дисплей, формат записи .MOV/Н.264, угол обзора - 140 град, G - сенсор, SD до 64 Гб, процессор LT6248","Китай"]
[null,"Eplutus DVR 939",null,2530,"видеорегистратор, Full HD - качество 1920х1080, 4 дюйма дисплей, формат записи .MOV/Н.264, две камеры, угол обзора - 170 град, G - сенсор, SD до 32 Гб, процессор JL5601","Китай"]
[null,"Eplutus DVR 940",null,6930,"видеорегистратор, две камеры, 2.5К + Full HD - качество 1920х1080, 7 дюйма дисплей, угол обзора - 170 град, GPS, Андроид, сенсорный экран, Bluetooth","Китай"]
[null,"Eplutus DVR 941",null,3030,"видеорегистратор, 2К - качество 2304х1296, 3 дюйма сенсорный дисплей, формат записи .MOV/Н.264, Wi-Fi модуль, две камеры, угол обзора - 170 град, G - сенсор, SD до 256 Гб","Китай"]
[null,"Eplutus W1",null,1760,"видеорегистратор, Full HD - качество 1920х1080, 3 дюйма сенсорный дисплей, формат записи .MOV/Н.264, Wi-Fi модуль, угол обзора - 125 град, G - сенсор, SD до 128 Гб, процессор GPCV1167","Китай"]
[null,null,null,"","",""]
[null,"Eplutus D105 грузов.",null,7150,"видео мониторинг для грузовиков, 12 - 36 В, Экран 10 дюймов, четыре камеры, HD, 4K качество записи,  четыре видео входа, обнаружение пешехода.","Китай"]
[null,"Eplutus D705 грузов.",null,5280,"видеорегистратор для грузовиков, 12 - 36 В, Экран 7 дюймов, две камеры, HD 1024х600 - качество записи,  угол обзора 140 град., два видео входа, обнаружение пешехода.","Китай"]
[null,"Зеркало Eplutus D11 PRO",null,2370,"видеорегистратор с двумя камерами, процессор JL5211, дисплей 6 дюймов, Full HD - качество записи спереди, SD до 32 Гб, угол обзора 140 град.,  формат записи .AVI/Н.264, cенсорный экран.","Китай"]
[null,"Зеркало Eplutus D12",null,1760,"видеорегистратор с двумя камерами, процессор GPCV6237, дисплей 4,5 дюймов, Full HD - качество записи спереди, SD до 64 Гб, угол обзора 140 град.,  формат записи .AVI/Н.264, cенсорный экран.","Китай"]
[null,"Зеркало Eplutus D41",null,7370,"андроид, процессор SL8541 ARM Quad-core 1,4 ГГц, дисплей 10 дюймов, Full HD - качество записи,  оперативная/встроенная память - 2/32 Гб, SD до 512 Гб, угол обзора 170 град., встроенный модуль GPS, Wi-Fi, 4G, Bluetooth,  cенсорный экран.","Китай"]
[null,"Зеркало Eplutus D82",null,3030,"видеорегистратор с двумя камерами, процессор LT6247, дисплей 10 дюймов, Full HD - качество записи спереди, SD до 128 Гб, угол обзора 170 град.,  формат записи .AVI/Н.264, cенсорный экран.","Китай"]
[null,"Зеркало Eplutus D84",null,3850,"видеорегистратор с двумя камерами, процессор MSTAR MSC8336, дисплей 10 дюймов, Full HD - качество записи спереди и сзади, SD до 32 Гб, угол обзора 170 град.,  формат записи .AVI/Н.264, cенсорный экран, G-sensor","Китай"]
[null,"Зеркало Eplutus D89",null,6050,"видеорегистратор с двумя камерами, процессор MSTAR MSC8339, дисплей 12 дюймов, Full HD - качество записи спереди и сзади, SD до 128 Гб, угол обзора 170 град.,  формат записи .AVI/Н.264, cенсорный экран, G-sensor","Китай"]
[null,null,null,"","",""]
[null,"XPX ZX80",null,1750,"видеорегистратор, Full HD - качество 1920х1080, 3 дюйма дисплей, формат записи .AVI/Н.264, угол обзора - 170 град, G - сенсор, SD до 32 Гб, процессор Jieli JL5211","Китай"]
[null,"XPX ZX81",null,1750,"видеорегистратор, Full HD - качество 1920х1080, 3 дюйма дисплей, формат записи .AVI/Н.264, угол обзора - 170 град, G - сенсор, SD до 32 Гб, процессор Jieli JL5211","Китай"]
[null,"XPX ZX82",null,1750,"видеорегистратор, 2К - качество 2304х1296, 3 дюйма дисплей, формат записи .AVI/Н.264, угол обзора - 170 град, G - сенсор, SD до 64 Гб, процессор Jieli JL5211","Китай"]
[null,"XPX ZX83",null,1860,"видеорегистратор, 2К - качество 2304х1296, 3 дюйма дисплей, формат записи .AVI/Н.264, угол обзора - 170 град, G - сенсор, SD до 32 Гб, процессор Jieli JL5601","Китай"]
[null,"XPX ZX85",null,1860,"видеорегистратор, 2К - качество 2304х1296, 3 дюйма дисплей, формат записи .AVI/Н.264, угол обзора - 170 град, G - сенсор, SD до 32 Гб, процессор Jieli JL5601","Китай"]
[null,"XPX ZX87",null,1860,"видеорегистратор, 4К - качество 3840х2160, 3 дюйма дисплей, формат записи .AVI/Н.264, угол обзора - 170 град, G - сенсор, SD до 32 Гб, процессор Jieli JL5601","Китай"]
[null,"XPX ZX90",null,1980,"видеорегистратор, 4К - качество 3840х2160, 3 дюйма дисплей, формат записи .AVI/Н.264, угол обзора - 170 град, G - сенсор, SD до 64 Гб, процессор GPCV6248","Китай"]
[null,"XPX ZX91",null,1980,"видеорегистратор, 4К - качество 3840х2160, 3 дюйма дисплей, формат записи .AVI/Н.264, угол обзора - 170 град, G - сенсор, SD до 64 Гб, процессор GPCV6248","Китай"]
[null,null,null,"","",""]
[null,"Зеркало XPX G122",null,7910,"радар-детектор, видеорегистратор с двумя камерами, одна встроенна в зеркало заднего вида, одна выносная на заднюю часть автомобиля","Китай"]
[null,"Зеркало XPX G618",null,7010,"радар-детектор, видеорегистратор с двумя камерами, одна встроенна в зеркало заднего вида, одна выносная на заднюю часть автомобиля","Китай"]
[null,"Зеркало XPX ZX847",null,1810,"видеорегистратор в зеркале с двумя камерами, одна встроенна в зеркало заднего вида, одна выносная на заднюю часть автомобиля, HD - качество записи, помощь при движении задним ходом.","Китай"]
[null,"Зеркало XPX ZX848",null,1810,"видеорегистратор в зеркале с двумя камерами, одна встроенна в зеркало заднего вида, одна выносная на заднюю часть автомобиля, HD - качество записи, помощь при движении задним ходом.","Китай"]
[null,null,null,"","",""]
[null,"DVR R300",null,3050,"видеорегистратор с двумя камерами в одном корпусе, качество записи удовлетворительное","Китай"]
[null,"XPX P9",null,2600,"видеорегистратор с 3-мя камерами, две втроенные, одна выносная, большой дисплей","Китай"]
[null,"XPX P20 Pro",null,2660,"видеорегистратор, разрешение 2K, Ultra HD, с 2-мя встроенными камерами, SD до 64 Гб, дисплей 3\", Wi-Fi подключение через приложение","Китай"]
[null,"XPX P24 Pro",null,2370,"видеорегистратор, разрешение 2K, Ultra HD, с одной камерой, SD до 64 Гб, дисплей 3\", внешний GPS, Wi-Fi подключение через приложение","Китай"]
[null,"XPX P40 Pro",null,4290,"видеорегистратор с 4-мя камерами, 4K, Ultra HD, три втроенные, одна выносная, , SD до 64 Гб, дисплей 3\"","Китай"]
[null,"XPX P42 Pro",null,3160,"видеорегистратор, разрешение 2K, Ultra HD, с одной камерой, SD до 64 Гб, дисплей 4\", внешний GPS, Wi-Fi подключение через приложение","Китай"]
[null,null,null,"","",""]
[null,"Зарядное устойство 5 В mini USB",null,120,"зарядное устройство автомобильное, входное напряжение 12 В выходное 5В, выходной ток 2 А, выход - mini USB, длина кабеля 3,5 м","Китай"]
[null,"Зарядное устойство 5 В micro USB",null,120,"зарядное устройство автомобильное, входное напряжение 12 В выходное 5В, выходной ток 2 А, выход - micro USB, длина кабеля 3,5 м","Китай"]
[null,"Крепёж для регистратора",null,60,"присоска на лобовое стекло, с универсальным креплением, либо защелка, либо винт","Китай"]
[null,null,null,"","",""]
[null,"НОСИТЕЛЬ ИНФОРМАЦИИ",null,"","",""]
[null,null,null,"","",""]
[null,"Карта памяти SD 8 Гб кл.10",null,210,"Eplutus MicroSD Class 10","Китай"]
[null,"Карта памяти SD 16 Гб кл.10",null,270,"Eplutus MicroSD Class 10","Китай"]
[null,"Карта памяти SD 32 Гб кл.10",null,310,"Eplutus MicroSD Class 10","Китай"]
[null,"Карта памяти SDXC 64 Гб кл.10",null,430,"SDXD, карта памяти Eplutus 10 класс","Китай"]
[null,"Карта памяти SDXC 128 Гб кл.10",null,670,"SDXD, карта памяти Eplutus 10 класс","Китай"]
[null,"USB флеш-накопитель 8 Гб",null,220,"Eplutus, Silikon, kingston, transcend, OltraMax, Exployd","Китай"]
[null,"USB флеш-накопитель 16 Гб",null,250,"Eplutus, Silikon, kingston, transcend, OltraMax, Exployd","Китай"]
[null,"USB флеш-накопитель 32 Гб",null,270,"Eplutus, Silikon, kingston, transcend, OltraMax, Exployd","Китай"]
[null,null,null,"","",""]
[null,"ДИАГНОСТИКА АВТОМОБИЛЯ",null,"","",""]
[null,null,null,"","",""]
[null,"Адаптер ELM USB 327",null,760,"диагностическое оборудование, с помощью этого прибора, осуществляется подключение блока управления автомобиля к компьютеру, телефону, планшету, навигатору с помощью кабеля USB","Китай"]
[null,"Адаптер ELM Bluetooth 327",null,730,"диагностическое оборудование, с помощью этого прибора, осуществляется подключение блока управления автомобиля к компьютеру, телефону, планшету, навигатору через Bluetooth соединение","Китай"]
[null,"Exposer Elm327 Bluetooth v.1,5",null,450,"версия - 1.5, диагностический адаптер 327 Mini синий или белый, с помощью этого прибора, осуществляется подключение блока управления автомобиля к компьютеру, телефону, планшету, навигатору через Bluetooth соединение","Китай"]
[null,"Exposer Wi-Fi 327",null,530,"диагностический адаптер 327, с помощью этого прибора, осуществляется подключение блока управления автомобиля к компьютеру, любому телефону, планшету,  через Wi-Fi соединение","Китай"]
[null,"Kasku Elm327 Bluetooth v.2,1",null,280,"версия - 2.1, диагностический адаптер 327 Mini синий, с помощью этого прибора, осуществляется подключение блока управления автомобиля к компьютеру, телефону, планшету, навигатору через Bluetooth соединение","Китай"]
[null,"Elm327 Wi-Fi Vgate",null,830,"диагностическое оборудование, с помощью этого прибора, осуществляется подключение блока управления автомобиля к компьютеру, телефону, планшету, навигатору через Wi-Fi соединение","Китай"]
[null,null,null,"","",""]
[null,"KONNWEI BK-100",null,1250,"универсальный диагностический сканер, bluetooth","Китай"]
[null,"KONNWEI KW-310",null,990,"универсальный диагностический сканер,","Китай"]
[null,"KONNWEI KW-681",null,3560,"универсальный диагностический сканер,","Китай"]
[null,null,null,"","",""]
[null,null,null,"","",""]
[null,"БОРТОВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ",null,"","",""]
[null,null,null,"","",""]
[null,"ШТАТ Калина X5",null,3960,"компьютер с текстовым ﻿дисплеем (16 символов на 2 строки) и с различными цветами подсветки. Голосовое сопровождение и полифонические мелодии.  В БК имеются входы ДСА, СРТ, признак включения...","Тольятти"]
[null,"ШТАТ MK1 Веста",null,1800,"сенсорный для а/м Веста, X-rey","Тольятти"]
[null,"ШТАТ MK2",null,1330,"сенсорный для а/м, OBD2 CAN разъём","Тольятти"]
[null,"Штат Х1 07",null,1800,"предназначен для установки вместо заглушки кнопки в автомобилях ВАЗ 2107. Совместим с контроллерами: Январь 5.1, Январь 7.2, Итэлма VS 5.1, Автэл М73 (ЕВРО-3), Итэлма М7.3 (ЕВРО-3), Итэлма М74К (ЕВРО-3).","Тольятти"]
[null,"ШТАТ Х-1 Приора",null,1800,"в штатное место кнопки, для ЛАДА ПРИОРА","Тольятти"]
[null,"ШТАТ Х-1 Гранта",null,1800,"предназначен для установки вместо заглушки кнопки в автомобиле ЛАДА ГРАНТА. Совместим с контроллерами Итэлма М74.","Тольятти"]
[null,"ШТАТ Х-1 Универсал",null,1800,"предназначен для установки вместо заглушки кнопки в автомобилях ВАЗ 2110, Лада Калина, Самара-2, Chevi-Niva. Совместим с контроллерами: Январь 5.1, Январь 7.2, Итэлма VS 5.1, Автэл М73 (ЕВРО-3), Итэлма М7.3 (ЕВРО-3), Итэлма М74К (ЕВРО-3).","Тольятти"]
[null,null,null,"","",""]
[null,null,null,"","",""]
[null,null,null,"","",""]
[null,null,null,"","",""]
[null,null,null,"","",""]
[null,null,null,"","",""]
[null,null,null,"","",""]
[null,null,null,"","",""]
[null,null,null,"","",""]
[null,null,null,"","",""]
[null,null,null,"","",""]
[null,null,null,"","",""]
[null,null,null,"","",""]
[null,null,null,"","",""]
[null,null,null,"","",""]
[null,null,null,"","",""]
[null,null,null,"","",""]
[null,null,null,"","",""]
[null,null,null,"","",""]
[null,null,null,"","",""]
[null,null,null,"","",""]
[null,null,null,"","",""]
[null,null,null,"","",""]
[null,null,null,"","",""]
[null,null,null,"","",""]
[null,"ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА",null,"","",""]
[null,null,null,"","",""]
[null,"Вымпел 100",null,3010,"автоматическое зарядное устройство 15А, 12В, особенность - используется как источник питания.","С-Петербург"]
[null,"Вымпел 265",null,1640,"автоматическое зарядное устройство с регулировкой тока до 6А, 12В индикация величины зарядного тока осуществляется амперметром.","С-Петербург"]
[null,"Вымпел 270",null,1960,"автоматическое зарядное устройство с макимальным током 7А, плавная регулировка тока,предназначено для заряда 12В и 6В аккумуляторных батарей емкостью до 75 А часов.  А также может быть …","С-Петербург"]
[null,"Вымпел 325",null,2220,"автоматическое зарядное устройство с регулировкой тока до 18А, 12В индикация величины зарядного тока осуществляется амперметром. Для зарядки аккумуляторов до 200 А часов, а также гелевых аккумуляторов.","С-Петербург"]
[null,"Вымпел 410",null,4450,"поностью автоматическое зарядное устройство 25А, 12 - 24В для аккумуляторов емкостью до 300 А-часов","С-Петербург"]
[null,"Вымпел 415",null,3530,"автоматическое зарядное устройство с макимальным током 15А, плавная регулировка тока,предназначено для заряда 12В и 24В аккумуляторных батарей емкостью до 175 А часов.  А также может быть …","С-Петербург"]
[null,"Вымпел 700",null,5880,"импульсное пускозарядное устройство 12 В 80 А. Отличительная особенность - малый вес, габариты.","С-Петербург"]
[null,null,null,"","",""]
[null,"Вымпел 03",null,1110,"автоматическое зарядное устройство для заряда или хранения гелевых АКБ, ток - 1,2 А, напряжение - 6 В","С-Петербург"]
[null,"Вымпел 05",null,1110,"автоматическое зарядное устройство для заряда или хранения гелевых АКБ, ток - 1,2 А, напряжение - 13,6 - 14, 6 В","С-Петербург"]
[null,"Вымпел 07",null,1180,"автоматическое зарядное устройство для заряда или хранения гелевых АКБ, ток - 1,2 А, ручной выбор напряжения - 13,6 - 14, 6 В","С-Петербург"]
[null,"Вымпел 09",null,1240,"автоматическое зарядное устройство 12 В для заряда или хранения гелевых и кислотных АКБ, ток - 1,2 А, ручная регулировка тока и напряжения - 13,6 - 14, 6 В","С-Петербург"]
[null,"Вымпел 10",null,2320,"заряд и выравнивание заряда литий-ионных (Li-ion) и литий-полимерных (Li-po) аккумуляторных батарей, в автоматическом режиме, ток - 1,2 А, напряжение - 4,2 - 12,6 В","С-Петербург"]
[null,"Вымпел 15",null,1160,"полностью автоматическое зарядное устройство 5А, 12В для аккумуляторов емкостью до 75 А-часов","С-Петербург"]
[null,"Вымпел 16",null,1160,"автоматическое зарядное устройство, все типы аккумуляторов AGM, GEL, WET, EFB, автомобильные, лодочные, тяговые. Ток 7 А, напряжение 12 В","С-Петербург"]
[null,"Вымпел 20",null,2030,"автоматическое зарядное устройство, плавная регулировка тока от 0 до 6 А, три режима работы, напряжение - 6 В, 12 В, 18 В, стрелочный амперметр","С-Петербург"]
[null,"Вымпел 21",null,2850,"влагозащищенное зарядное устройство (класс защиты IP65), для заряда 12В АКБ емкостью от 3 до 300 Ач, максимальный зарядный ток 6А, 14,1В - автоматический заряд AGM/GEL, 14,8В - автоматический заряд WET/EFB, 13,6В - поддержание заряда","С-Петербург"]
[null,"Вымпел 23",null,3090,"цифровое, влагозащищенное зарядное устройство (класс защиты IP65), для заряда 12В АКБ емкостью от 3 до 300 Ач, максимальный зарядный ток 6А, 14,1В - автоматический заряд AGM/GEL, 14,8В - автоматический заряд WET/EFB, 13,6В - поддержание заряда","С-Петербург"]
[null,"Вымпел 27",null,2880,"автоматическое зарядное устройство, плавная регулировка тока от 0 до 7 А, переключатель напряжения - 14,1 В, 14,8 В, десульфатация","С-Петербург"]
[null,"Вымпел 28",null,2250,"зарядное устройство, плавная регулировка тока от 0 до 18 А, три режима работы - автоматический, ручной, заряд кальциевых аккумуляторов, стрелочный амперметр","С-Петербург"]
[null,"Вымпел 30",null,2350,"зарядное устройство, плавная регулировка тока от 0 до 18 А, три режима работы - автоматический, ручной, заряд кальциевых аккумуляторов, стрелочный амперметр","С-Петербург"]
[null,"Вымпел 32",null,2480,"зарядное устройство, плавная регулировка тока от 0 до 20 А, три режима работы - автоматический, ручной, заряд кальциевых аккумуляторов, стрелочный амперметр","С-Петербург"]
[null,"Вымпел 37",null,3260,"автоматическое зарядное устройство, плавная регулировка тока от 0 до 20 А, переключатель напряжения - 14,1 В, 14,8 В, 16 В, сегментный ЖК индикатор","С-Петербург"]
[null,"Вымпел 40",null,3530,"автоматическое зарядное устройство, плавная регулировка тока от 0 до 20 А, напряжение - 12 или 24 В, линейная шкала амперметра","С-Петербург"]
[null,"Вымпел 41",null,4870,"автоматическое зарядное устройство, плавная регулировка тока от 0 до 25 А, переключатель напряжения - 28 - 36 В","С-Петербург"]
[null,"Вымпел 47",null,4310,"автоматическое зарядное устройство, плавная регулировка тока от 0 до 20 А, переключатель напряжения - 15 В, 30 В, сегментный ЖК индикатор","С-Петербург"]
[null,"Вымпел 52",null,6150,"зарядно-предпусковое интеллектуальное устройство, с возможностью программирования алгоритмов, выбора параметров заряда для разных типов АКБ из библиотеки настроек, а также установки параметров заряда вручную, ток до 20 А","С-Петербург"]
[null,"Вымпел 55",null,4710,"автоматическое зарядное устройство, плавная регулировка тока от 0 до 15 А, регулировка напряжения от 0 до 18 В, цифровой ЖК амперметр","С-Петербург"]
[null,"Вымпел 56",null,4180,"зарядное устройство, интеллектуальное многоэтапное, диагностика аккумулятора, проверка генератора, десульфатация, проведения стартерного теста, заряд малым током","С-Петербург"]
[null,"Вымпел 57",null,3790,"автоматическое зарядное устройство, плавная регулировка тока от 0 до 20 А, плавная регулировка напряжения - 7,8 - 18,0 В, сегментный ЖК индикатор","С-Петербург"]
[null,"Вымпел 62",null,6910,"автономное пуско-зарядное устройство 12 В для а/м аккумуляторов любой емкости, зарядный ток 6 А, пусковой ток - 165 А, USB выход - 2 А, встроенный, современный литий-полимерный аккумулятор 9000 мА*ч","С-Петербург"]
[null,"Вымпел 70",null,5880,"пуско-зарядное автоматическое устройство, зарядный ток 15 А, пусковой ток 80 А, напряжение 12 В","С-Петербург"]
[null,"Вымпел 80",null,6170,"пуско-зарядное устройство 12 В для а/м аккумуляторов емкостью более 45 А*ч, зарядный ток 10 А, пусковой ток - 110 А","С-Петербург"]
[null,"Вымпел 90",null,8420,"пуско-зарядное устройство 12 В для а/м аккумуляторов емкостью более 45 А*ч, зарядный ток 10 А, пусковой ток - 180 А","С-Петербург"]
[null,"Вымпел 95",null,14570,"пуско-зарядное устройство предназначено для запуска двигателя автомобиля с напряжением 12 В или 24 В, пусковой ток - 600 А, а также для заряда 12 В или 24 В автомобильных аккумуляторных батарей в автоматическом режиме","С-Петербург"]
[null,null,null,"","",""]
[null,"Кулон 100",null,1680,"зарядное устройство предназначено для заряда 12-вольтовых стартерных аккумуляторных батарей емкостью 20 ... 95Ач, применяемых на автомобилях, мотоциклах, катерах и т.д., импульсное, автоматическое, ток до 5 А","С-Петербург"]
[null,"Кулон 305",null,2030,"зарядное устройство предназначено для заряда всех типов 12-вольтовых аккумуляторных батарей (АКБ) - щелочных, гелевых, AGM, WET, GEL емкостью 1.0 ... 120 А*ч, применяемых на автомобилях, мотоциклах, катерах и т. д. 3 режима заряда…","С-Петербург"]
[null,"Кулон 405",null,2370,"программируемое зарядное устройство, регулируемый блок питания 6-12 В, цифровой индикатор зарядного тока, напряжения, отданных ампер-часов.","С-Петербург"]
[null,"Кулон 707А",null,2600,"зарядное устройство имеет режим заряда аккумуляторной батареи с возможностью задания максимального зарядного тока 7 А, имеют аналоговый стрелочный индикатор зарядного тока и ручную регулировку зарядного тока.","С-Петербург"]
[null,"Кулон 715 А",null,2940,"зарядное устройство имеет режим заряда аккумуляторной батареи с возможностью задания максимального зарядного тока 15 А, имеют аналоговый стрелочный индикатор зарядного тока и ручную регулировку зарядного тока…","С-Петербург"]
[null,"Кулон 716",null,4410,"зарядное устройство имеет яркий цифровой жидкокристаллический индикатор, на котором отображается зарядный ток (от 1 до 16 А) и напряжение (от 6 до 16 В), ручную регулировку зарядного тока и напряжения…","С-Петербург"]
[null,"Кулон 720",null,4970,"многорежимное зарядное устройство имеет цифровой жидкокристаллический индикатор, на котором отображается зарядный ток (от 1 до 15 А) и напряжение (от 6 до 16 В), ручную регулировку зарядного тока и напряжения…","С-Петербург"]
[null,"Кулон 820",null,7230,"в наличии, новинка, мощное, умное, зарядное устройство, с большим числом изменяемых параметров, возможность полного разряда аккумулятора","С-Петербург"]
[null,null,null,"","",""]
[null,"Сонар УЗ 201",null,1220,"автоматическое зарядное устройство, ток 0 - 4,5 А, напряжение 12 В, светодиодная шкала амперметра, предназначен для аккумуляторов емкостью от 25 до 65 А*ч.","С-Петербург"]
[null,"Сонар УЗ 201 П",null,1100,"автоматическое зарядное устройство, ток 0 - 4,5 А, напряжение 12 В, встроенный амперметр, предназначен для аккумуляторов емкостью от 25 до 65 А*ч.","С-Петербург"]
[null,"Сонар Мото 12 В",null,930,"компактное зарядное устройство для мотоциклетного аккумулятора 12 В, ток заряда от 0,3 до 1,8 А","С-Петербург"]
[null,"Сонар Мото 6 В",null,930,"компактное зарядное устройство для мотоциклетного аккумулятора 6 В, ток заряда от 0,3 до 1,8 А","С-Петербург"]
[null,"Сонар УЗП 209",null,3970,"устройство зарядно-пусковое 12 В, автономное, пусковой ток до 100 А, ток заряда до 15 А","С-Петербург"]
[null,"Сонар УЗП 210",null,6950,"устройство зарядно-пусковое 12 В, автономное со встроенным аккумулятором, пусковой ток до 200 А, ток заряда до 15 А","С-Петербург"]
[null,null,null,"","",""]
[null,"Car Live UAP 15",null,1280,"Зарядное устройство для автомобиля 12/24 В, 10/5 А, цифровой дисплей, автоматический выбор напряжения",""]
[null,"Car Live UAP 16",null,1300,"Зарядное устройство для автомобиля 12/24 В, 10/5 А, цифровой дисплей, автоматический выбор напряжения",""]
[null,"Car Live UAP 20",null,930,"Зарядное устройство для автомобиля 12 В, 10 А, цифровой дисплей",""]
[null,"Car Live UAP 21",null,650,"Зарядное устройство для автомобиля 12 В, 6 А, цифровой дисплей",""]
[null,"PS01 70mai Start Jumper",null,4510,"11100 mAh, мощный литиевый аккумулятор, ток до 600 А, светодиодная индикация, USB выход, фонарик, SOS, вход  Type-С","Китай"]
[null,"PS06 70mai Start Jumper",null,7480,"18000 mAh, мощный литиевый аккумулятор, ток до 1000 А, светодиодная индикация, USB выход, фонарик, SOS, вход  Type-С","Китай"]
[null,null,null,"","",""]
[null,"Pro Craft JSAP-12",null,4520,"12000 mAh, литиевый аккумулятор, пусковой ток 800 А, Start Jumper, насос, цифровой экран, фонарик, SOS, Type-С вход, USB выход.","Китай"]
[null,"Tiwkich A11",null,3670,"16000 mAh? литиевый аккумулятор, Start Jumper, ток 800 А, 2 USB выхода, фонарик, SOS, вход  Type-С","Китай"]
[null,"Eplutus EL-21",null,4620,"8800 mAh, литиевый аккумулятор, Start Jumper, насос, USB выход, фонарик, SOS, вход  Type-С","Китай"]
[null,"Eplutus EL-22",null,4860,"8000 mAh, литиевый аккумулятор, пусковой ток 400 А, Start Jumper, насос, цифровой экран, фонарик, SOS, Type-С вход, USB выход.","Китай"]
[null,null,null,"","",""]
[null,"Стартовые провода 150 А",null,520,"Стартовые провода 150 А, 2 м, незамерзающие, Россия","С-Петербург"]
[null,"Стартовые провода 200 А",null,640,"Стартовые провода 200 А, 2 м, незамерзающие, Россия","С-Петербург"]
[null,"Стартовые провода 250 А",null,780,"Стартовые провода 250 А, 2 м, незамерзающие, Россия","С-Петербург"]
[null,"Стартовые провода 350 А",null,950,"Стартовые провода 350 А, 2,5 м, незамерзающие, Россия","С-Петербург"]
[null,"Стартовые провода 500 А",null,1780,"Стартовые провода 500 А, 3 м, незамерзающие, Россия","С-Петербург"]
[null,null,null,"","",""]
[null,"НАГРУЗОЧНАЯ ВИЛКА",null,"","",""]
[null,null,null,"","",""]
[null,"ВИН - 100",null,810,"нагрузочная вилка 100 А, прибор для определения степени заряженности и исправности автомобильной аккумуляторной батареи 12 В","С-Петербург"]
[null,"ВИН - 101",null,920,"цифровая нагрузочная вилка 100 А, прибор для определения степени заряженности и исправности автомобильной аккумуляторной батареи 12 В","С-Петербург"]
[null,"НВ - 01",null,810,"нагрузочная вилка 100 А, прибор для определения степени заряженности и исправности автомобильной аккумуляторной батареи 12 В","С-Петербург"]
[null,"НВ - 02",null,1570,"нагрузочная вилка 200 А, прибор для определения степени заряженности и исправности автомобильной аккумуляторной батареи 12 В","С-Петербург"]
[null,"НВ - 03",null,2850,"цифровая нагрузочная вилка, прибор для определения степени заряженности и исправности автомобильной аккумуляторной батареи","С-Петербург"]
[null,"НВ - 04",null,2850,"цифровая нагрузочная вилка 2В, 12В, 24В, 100 А, прибор для определения степени заряженности и исправности автомобильной аккумуляторной батареи","С-Петербург"]
[null,"НВ - 05",null,810,"нагрузочная вилка 100 А, с цифровой иидикацией, прибор для определения степени заряженности и исправности автомобильной аккумуляторной батареи 12 В","С-Петербург"]
[null,null,null,"","",""]
[null,"Ареометр",null,170,"индикатор плотности электролита, используется для определения плотности электролита кислотного автомобильного аккумулятора","Китай"]
[null,null,null,"","",""]
[null,"АНТЕННЫ",null,"","",""]
[null,null,null,"","",""]
[null,"Орион А-25",null,390,"активная внутрисалонная антенна установка на лобовое стекло автомобиля, клеящиеся усы.","С-Петербург"]
[null,"Орион А-26",null,460,"активная внутрисалонная антенна со встроенным фильтром питания, установка на лобовое стекло автомобиля, клеящиеся усы.","С-Петербург"]
[null,"Орион А-29",null,390,"активная внутрисалонная антенна установка на лобовое стекло автомобиля, клеящиеся усы.","С-Петербург"]
[null,"Триада 002 мини",null,480,"портативная активная антенна внутрисалонная, крепление на лобовое стекло автомобиля, регулировка чувствительности.","С-Петербург"]
[null,"Триада 003 мини",null,370,"портативная активная антенна внутрисалонная, крепление на лобовое стекло автомобиля.","С-Петербург"]
[null,"Триада 10-40",null,500,"активная антенна внутрисалонная, крепление на лобовое стекло автомобиля, жесткие усы.","С-Петербург"]
[null,"Триада 50",null,560,"активная антенна внутрисалонная, крепление на лобовое стекло автомобиля, жесткие усы.","С-Петербург"]
[null,"Триада 54",null,560,"активная антенна внутрисалонная, крепление на лобовое стекло автомобиля, жесткие усы.","С-Петербург"]
[null,"Триада 55",null,660,"активная антенна внутрисалонная, крепление на лобовое стекло автомобиля, жесткие усы, регулировка чувствительности.","С-Петербург"]
[null,null,null,"","",""]
[null,null,null,"","",""]
[null,"Триада 99",null,400,"активная внутрисалонная антенна установка на лобовое стекло автомобиля, клеящиеся усы.","С-Петербург"]
[null,"Триада 301",null,400,"усилитель УКВ частоты в диапазоне 100 МГц, 16 дБ","С-Петербург"]
[null,"Триада 302",null,490,"усилитель УКВ частоты в диапазоне 100 МГц, 16 дБ, с регулировкой усиления","С-Петербург"]
[null,"Триада 304",null,740,"усилитель УКВ частоты в диапазоне 100 МГц, 24 дБ, с регулировкой и отключением  усиления","С-Петербург"]
[null,null,null,"","",""]
[null,null,null,"","",""]
[null,null,null,"","",""]
[null,"Триада БОУШ",null,450,"активная внутрисалонная антенна установка на лобовое стекло автомобиля, клеящиеся усы.","С-Петербург"]
[null,"Триада БОУШ - II",null,530,"активная внутрисалонная антенна установка на лобовое стекло автомобиля, клеящиеся усы, регулировка чувствительности.","С-Петербург"]
[null,"Буран",null,510,"активная внутрисалонная антенна установка на лобовое стекло автомобиля, клеящиеся усы.","Москва"]
[null,"Антенна Hyundai H-CA1200",null,320,"активная антенна внутрисалонная, крепление на лобовое стекло автомобиля, жесткие усы.","Китай"]
[null,"Антенна Hyundai H-CA2200",null,400,"активная внутрисалонная антенна установка на лобовое стекло автомобиля, клеящиеся усы.","Китай"]
[null,"Антенна Hyundai H-CA3200",null,470,"активная внутрисалонная антенна установка на лобовое стекло автомобиля, клеящиеся усы, свердальний прием.","Китай"]
[null,null,null,"","",""]
[null,null,null,"","",""]
[null,"Усы Бош",null,60,"ремкомплект для активных антенн, клеящиеся усы (диполи) на лобовое стекло","Москва"]
[null,"Фильтр питания 10 А",null,125,"автомобильный фильтр по питанию для электрооборудования, 10 А","Москва"]
[null,"Фильтр питания 16 А",null,140,"автомобильный фильтр по питанию для электрооборудования, 16 А","Москва"]
[null,null,null,"","",""]
[null,null,null,"","",""]
[null,"АВТОИНВЕРТОРЫ",null,"","",""]
[null,null,null,"","",""]
[null,"Сонар ПН 24 - 12 В 15 А",null,1190,"аналоговый преобразователь напряжения с 24 В на 12 В, максимальный ток 15 А","С.-Пб."]
[null,"Сонар ПН 24 - 12 В 30 А",null,1660,"аналоговый преобразователь напряжения с 24 В на 12 В, максимальный ток 30 А","С.-Пб."]
[null,"Сонар ПН 24 - 12 В 45 А",null,2100,"аналоговый преобразователь напряжения с 24 В на 12 В, максимальный ток 45 А","С.-Пб."]
[null,null,null,"","",""]
[null,"Орион ПН-30 24 - 12 В 35 А",null,2180,"импульсный преобразователь напряжения с 24 В на 12 В - 35 А","С.-Пб."]
[null,"Орион ПН-50 12-24 В",null,2730,"импульсный преобразователь напряжения с 12 В на 24 В, ток до 10 А","С.-Пб."]
[null,"Орион ПН-62 550 Вт",null,4520,"чистый синус, преобразователь напряжения, 12-220 В, 450 Вт, USB","С.-Пб."]
[null,"Орион ПН-72 900 Вт",null,5880,"чистый синус преобразователь напряжения, 12-220 В, 900 Вт, USB","С.-Пб."]
[null,null,null,"","",""]
[null,"Орион ПН-92 1800 Вт",null,8200,"импульсный преобразователь напряжения, чистый синус, 12-220 В, 1800 Вт, USB","С.-Пб."]
[null,"Орион ПН-94 1800 Вт",null,8200,"импульсный преобразователь напряжения, чистый синус, 24-220 В, 1800 Вт, USB","С.-Пб."]
[null,null,null,"","",""]
[null,"Eplutus 12-220 150 Вт",null,990,"инвертор, преобразователь напряжения с 12 В на 220 В, мощность 150 Вт, 2 USB порта - 2,1 А","Китай"]
[null,"Eplutus 12-220 300 Вт",null,1820,"инвертор, преобразователь напряжения с 12 В на 220 В мощность 300 Вт, 2 USB порта - 2,1 А","Китай"]
[null,"Eplutus 12-220 600 Вт",null,2480,"инвертор, преобразователь напряжения с 12 В на 220 В мощность 600 Вт, 2 USB порта - 2,1 А","Китай"]
[null,"Eplutus 12-220 800 Вт",null,3520,"инвертор, преобразователь напряжения с 12 В на 220 В мощность 800 Вт, 2 USB порта - 2,1 А","Китай"]
[null,"Eplutus 24-220 800 Вт",null,3520,"инвертор, преобразователь напряжения с 24 В на 220 В мощность 800 Вт, 2 USB порта - 2,1 А","Китай"]
[null,"Eplutus 24-220 1000 Вт",null,5060,"инвертор, преобразователь напряжения с 24 В на 220 В мощность 1000 Вт, USB порт - 1 А","Китай"]
[null,"Eplutus 24-220 1500 Вт",null,7040,"инвертор, преобразователь напряжения с 24 В на 220 В мощность 1500 Вт, USB порт - 1 А","Китай"]
[null,null,null,"","",""]
[null,null,null,"","",""]
[null,"Olesson 1662 12 - 220 ",null,1100,"преобразователь напряжения","Китай"]
[null,null,null,"","",""]
[null,"РАДИОСТАНЦИИ",null,"","",""]
[null,null,null,"","",""]
[null,"MEGAJET MJ-100",null,5020,"Частота 27 МГц, модуляция FM AM, каналов 40, мощность 4 Вт, ЖК дисплей","Корея"]
[null,"MEGAJET MJ-150",null,5070,"Частота 27 МГц, модуляция FM AM, каналов 40, мощность 4 Вт, ЖК дисплей","Корея"]
[null,"MEGAJET MJ-150 12-24В",null,5430,"12 - 24 В, частота 27 МГц, модуляция FM AM, каналов 40, мощность 4 Вт, ЖК дисплей","Корея"]
[null,"MEGAJET MJ-300",null,5230,"Частота 27 МГц, модуляция FM AM, каналов 40, мощность 4 Вт, ЖК дисплей","Корея"]
[null,"MEGAJET MJ-300 12-24В",null,5750,"12 - 24 В, частота 27 МГц, модуляция FM AM, каналов 40, мощность 4 Вт, ЖК дисплей","Корея"]
[null,"MEGAJET MJ-300 Turbo",null,5750,"Частота 27 МГц, модуляция FM AM, каналов 40, мощность 4 Вт, ЖК дисплей","Корея"]
[null,"MEGAJET MJ-350",null,5500,"Частота 27 МГц, модуляция FM AM, каналов 120, мощность 4 Вт, ЖК дисплей","Корея"]
[null,"MEGAJET MJ-350 Turbo",null,6000,"Частота 27 МГц, модуляция FM AM, каналов 40, мощность 5 Вт, ЖК дисплей","Корея"]
[null,"MEGAJET MJ-400 Turbo",null,6270,"Частота 27 МГц, модуляция FM AM, каналов 40, мощность 5 Вт, ЖК дисплей","Корея"]
[null,"MEGAJET MJ-600",null,7050,"Частота 27 МГц, модуляция FM AM, каналов 240, мощность 5 Вт, ЖК дисплей","Корея"]
[null,null,null,"","",""]
[null,"Optim-270 CB",null,5250,"Частота 27 МГц, модуляция FM AM, каналов 40, мощность 4 Вт, ЖК дисплей, 12 - 24 В","Китай"]
[null,"Optim-778 CB",null,10510,"Частота 27 МГц, модуляция FM AM, каналов 40, мощность 4 Вт, ЖК дисплей, 12 - 24 В","Китай"]
[null,"Optim-Pilgrim CB",null,6310,"Частота 27 МГц, модуляция FM AM, каналов 40, мощность 4 Вт, ЖК дисплей, 12 - 24 В","Китай"]
[null,"Optim-Viking CB",null,4520,"Частота 27 МГц, модуляция FM AM, каналов 40, мощность 4 Вт, ЖК дисплей, 12 - 24 В","Китай"]
[null,"КСВ-метр SWR - 171",null,1890,"измерение коэффициента стоячей волны, мощности (27 МГц до 100 Вт)","Китай"]
[null,"КСВ-метр SWR - 430",null,1370,"измерение коэффициента стоячей волны, мощности (27 МГц до 100 Вт)","Китай"]
[null,"Разъём PL-259/6",null,130,"разъём для радиостанции, пайка под кабель RG-58","Китай"]
[null,null,null,"","",""]
[null,"Скоба TS-10 (рейлинг, зеркало)",null,230,"Кронштейн подключения врезной антенны на рейлинг или дугу зеркала","Китай"]
[null,"Скоба TS-07 (водосток)",null,470,"Кронштейн подключения врезной антенны на водосток","Китай"]
[null,"Скоба TS-03 (рейлинг)",null,420,"Кронштейн подключения врезной антенны на рейлинг","Китай"]
[null,null,null,"","",""]
[null,"АНТЕННЫ ДЛЯ РАЦИИ",null,"","",""]
[null,null,null,"","",""]
[null,"Mini CB",null,1050,"антенна автомобильная СВ на магните, высота 270 мм, диаметр магнита 87 мм, длина кабеля 4 м, диапазон частот 26,5 - 28 МГц, КСВ не более 1.2:1","Китай"]
[null,"1C - 100",null,1260,"антенна автомобильная СВ на магните, высота 1360 мм, диаметр магнита 90 мм, длина кабеля 4 м, диапазон частот 26,5 - 28 МГц, КСВ не более 1.2:1","Китай"]
[null,"CB 50 MAG",null,2520,"антенна автомобильная СВ на магните, высота 680 мм, диаметр магнита 145 мм, длина кабеля 4 м, диапазон частот 26,5 - 28 МГц, КСВ не более 1.2:1","Китай"]
[null,"CB T3 MAG",null,2050,"антенна автомобильная СВ на магните, высота 620 мм, диаметр магнита 120 мм, поворотный узел, длина кабеля 4 м, диапазон частот 26,5 - 28 МГц, КСВ не более 1.2:1","Китай"]
[null,"CB T3-27 MAG",null,2100,"антенна автомобильная СВ на магните, высота 620 мм, диаметр магнита 90 мм, поворотный узел, длина кабеля 4 м, диапазон частот 26,5 - 28 МГц, КСВ не более 1.2:1","Китай"]
[null,"CB - 82 MAG",null,1730,"антенна автомобильная СВ на магните, высота 580 мм, диаметр магнита 120 мм, поворотный узел, длина кабеля 4 м, диапазон частот 26,5 - 28 МГц, КСВ не более 1.2:1","Китай"]
[null,"CB 27",null,2210,"антенна автомобильная СВ на магните, высота 1520 мм, диаметр магнита 145 мм, длина кабеля 4 м, диапазон частот 26,5 - 28 МГц, КСВ не более 1.2:1","Китай"]
[null,"ML 145",null,2310,"антенна автомобильная СВ на магните, высота 1520 мм, диаметр магнита 145 мм, длина кабеля 4 м, диапазон частот 26,5 - 28 МГц, КСВ не более 1.2:1","Китай"]
[null,"ML 145 Strong",null,2420,"антенна автомобильная СВ на магните, высота 1520 мм, диаметр магнита 145 мм, длина кабеля 4 м, диапазон частот 26,5 - 28 МГц, КСВ не более 1.2:1","Китай"]
[null,"CB BIG MAG",null,2210,"антенна автомобильная СВ на магните, высота 620 мм, диаметр магнита 120 мм, поворотный узел, длина кабеля 4 м, диапазон частот 26,5 - 28 МГц, КСВ не более 1.2:1","Китай"]
[null,"Big Optim CB",null,2310,"антенна автомобильная СВ на магните, высота 1710 мм, диаметр магнита 123 мм, длина кабеля 4 м, диапазон частот 26,5 - 28 МГц, КСВ не более 1.2:1","Китай"]
[null,"UNION CB SATURN",null,3470,"антенна автомобильная СВ на магните, высота 1750 мм, диаметр магнита 123 мм, длина кабеля 5 м, диапазон частот 26,5 - 28 МГц, КСВ не более 1.2:1","Китай"]
[null,"Mini MAG",null,1840,"","Китай"]
[null,null,null,"","",""]
[null,"CB 72",null,1890,"",""]
[null,"CB 92",null,1160,"врезная автомобильная антенна СВ, высота 620 мм, диаметр крепежного основания 42 мм, поворотный узел, длина кабеля 4 м, диапазон частот 26,5 - 28 МГц, КСВ не более 1.2:1","Китай"]
[null,"CB 95",null,1420,"врезная автомобильная антенна СВ, высота 580 мм, диаметр крепежного основания 42 мм, поворотный узел, длина кабеля 4 м, диапазон частот 26,5 - 28 МГц, КСВ не более 1.2:1","Китай"]
[null,"CB T3-27",null,1470,"врезная автомобильная антенна СВ, высота 580 мм, диаметр крепежного основания 42 мм, поворотный узел, длина кабеля 4 м, диапазон частот 26,5 - 28 МГц, КСВ не более 1.2:1","Китай"]
[null,"CB - 1100",null,1890,"","Китай"]
[null,"CB - 1200",null,1730,"врезная автомобильная антенна СВ, высота 1340 мм, диаметр крепежного основания 42 мм, поворотный узел, длина кабеля 4 м, диапазон частот 26,5 - 28 МГц, КСВ не более 1.2:1","Китай"]
[null,"UNION CB MERCURY",null,1050,"врезная автомобильная антенна СВ, высота 700 мм, диаметр крепежного основания 42 мм, поворотный узел, длина кабеля 4 м, диапазон частот 26,5 - 28 МГц, КСВ не более 1.2:1","Китай"]
[null,"UNION CB PHOBOS",null,2520,"врезная автомобильная антенна СВ, высота 1600 мм, диаметр крепежного основания 42 мм, длина кабеля 4 м, диапазон частот 26,5 - 28 МГц, КСВ не более 1.2:1","Китай"]
[null,"UNION TRACK",null,1370,"","Китай"]
[null,"SN LONG",null,1580,"врезная автомобильная антенна СВ, высота 1140 мм, диаметр крепежного основания 42 мм, поворотный узел, длина кабеля 4 м, диапазон частот 26,5 - 28 МГц, КСВ не более 1.2:1","Китай"]
[null,null,null,"","",""]
[null,"Mini TV",null,1380,"телевизионная автомобильная антенна","Китай"]
[null,"TV Optim",null,1900,"телевизионная автомобильная антенна","Китай"]
[null,null,null,"","",""]
[null,"ФАРЫ, ХОДОВЫЕ ОГНИ",null,"","",""]
[null,null,null,"","",""]
[null,"Фара Kasku 6L6",null,220,"линейная светодиодная фара Kasku, 6 светодиодов, мощность одного светодиода 1 Вт, реальная мощность лампы 6 Вт, 6500 К, металлический корпус","Китай"]
[null,"Фара Kasku 9K9",null,160,"круглая светодиодная фара Kasku, 9 светодиодов, мощность одного светодиода 1 Вт, реальная мощность лампы 9 Вт, 6500 К, металлический корпус","Китай"]
[null,"Фара Kasku 9K9 МИНИ",null,160,"круглая светодиодная фара Kasku, 9 светодиодов, мощность одного светодиода 1 Вт, реальная мощность лампы 9 Вт, 6500 К, уменьшенный металлический корпус","Китай"]
[null,"Фара Kasku 9P9 МИНИ",null,160,"квадратная светодиодная фара Kasku, 9 светодиодов, мощность одного светодиода 1 Вт, реальная мощность лампы 9 Вт, 6500 К, уменьшенный металлический корпус","Китай"]
[null,"Фара Kasku 14К14 МИНИ",null,170,"круглая светодиодная фара Kasku, 14 светодиодов, мощность одного светодиода 1 Вт, реальная мощность лампы 14 Вт, 6500 К, уменьшенный металлический корпус","Китай"]
[null,"Фара Kasku 16P16 МИНИ",null,190,"квадратная светодиодная фара Kasku, 16 светодиодов, мощность одного светодиода 1 Вт, реальная мощность лампы 16 Вт, 6500 К, уменьшенный металлический корпус","Китай"]
[null,"Фара Kasku 14K14",null,170,"круглая светодиодная фара Kasku, 14 светодиодов, мощность одного светодиода 1 Вт, реальная мощность лампы 14 Вт, 6500 К, металлический корпус","Китай"]
[null,"Фара Kasku 16P16",null,200,"квадратная светодиодная фара Kasku, 16 светодиодов, мощность одного светодиода 1 Вт, реальная мощность лампы 16 Вт, 6500 К, металлический корпус","Китай"]
[null,"Фара Kasku 2K20 линза",null,330,"линзовая круглая светодиодная фара Kasku, 2 светодиода, 12/24 В, мощность одного светодиода 3 Вт, реальная мощность лампы 6 Вт, 6500 К, металлический корпус","Китай"]
[null,"Фара Kasku 2P20 линза",null,330,"линзовая квадратная светодиодная фара Kasku, 2 светодиода, 12/24 В, мощность одного светодиода 3 Вт, реальная мощность лампы 6 Вт, 6500 К, металлический корпус","Китай"]
[null,"Фара Kasku 3K30 линза",null,420,"линзовая круглая светодиодная фара Kasku, 3 светодиодов, мощность одного светодиода 3 Вт, реальная мощность лампы 10 Вт, 6500 К, металлический корпус","Китай"]
[null,"Фара Kasku 3P30 линза",null,420,"линзовая квадратная светодиодная фара Kasku, 3 светодиодов, мощность одного светодиода 3 Вт, реальная мощность лампы 10 Вт, 6500 К, металлический корпус","Китай"]
[null,"Фара Kasku 42P36",null,590,"прямоугольная светодиодная фара Kasku, очень яркое свечение с подключением желтой подсветки, 42 светодиода, мощность одного светодиода 1 Вт, реальная мощность лампы 36 Вт, металлический корпус","Китай"]
[null,"Фара Kasku Гранта",null,990,"комплект светодиодных фар (2 шт.) Kasku для Лада Гранта, Калина, Ларгус в штатное место, яркое свечение , 3 светодиода, реальная мощность лампы 25 Вт","Китай"]
[null,"Фара Kasku Приора",null,990,"комплект светодиодных фар (2 шт.) Kasku для Лада Приора, Газель в штатное место, яркое свечение , 3 светодиода, реальная мощность лампы 10 Вт","Китай"]
[null,null,null,"","",""]
[null,"Ходовые огни DRL FL 5 FLUX",null,570,"пластиковый корпус, супер яркие","Китай"]
[null,"Ходовые огни DRL FG 10",null,590,"резиновый корпус","Китай"]
[null,null,null,"","",""]
[null,"Ходовые огни DRL HP L6",null,900,"металлический корпус, 6 светодиодов","Китай"]
[null,"Ходовые огни DRL HP S9",null,1250,"металлический корпус, супер яркие, 9 светодиодов, с поворотником","Китай"]
[null,"Ходовые огни DRL HP Х6",null,1180,"металлический корпус, супер яркие, 6 светодиодов, бегущая строка","Китай"]
[null,"Ходовые огни DRL-L8 3528 SMD",null,240,"пластиковый корпус, 8 светодиодов","Китай"]
[null,"Ходовые огни DRL-HT3-18W",null,910,"металлический корпус, 3 светодиода","Китай"]
[null,null,null,"","",""]
[null,"СИГНАЛИЗАЦИИ",null,"","",""]
[null,null,null,"","",""]
[null,"Kasku SL-2 (активатор)",null,130,"качественный 2-х контактный электропривод центрального замка Kasku SL-2 ( активатор ), в коробке","Китай"]
[null,"Kasku SL-5 (активатор)",null,150,"качественный 5-и контактный электропривод центрального замка Kasku SL-5 ( активатор ), в коробке","Китай"]
[null,null,null,"","",""]
[null,"Tomahawk X5X",null,2940,"сигнализация, дистанционный запуск","Китай"]
[null,"StarLine B9",null,3160,"сигнализация, автозапуск, дальность оповещения 600 м, сирена","Китай"]
[null,null,null,"","",""]
[null,"Сигнализация 188T-Y39",null,2110,"сигнализация Вымпел 188T-Y39, охранная система с энергонезависимой памятью, два ударопрочных брелка, 2-х уровневый датчик удара, сирена 15 Вт, защита от интеллектуального взлома","Китай"]
[null,"Сигнализация 188T-Y101",null,2110,"сигнализация Вымпел 188T-Y101, охранная система с энергонезависимой памятью, два ударопрочных брелка, 2-х уровневый датчик удара, сирена 15 Вт, защита от интеллектуального взлома ","Китай"]
[null,"Сигнализация 188T-Y105",null,2110,"сигнализация Вымпел 188T-Y105, охранная система с энергонезависимой памятью, два ударопрочных брелка, 2-х уровневый датчик удара, сирена 15 Вт, защита от интеллектуального взлома ","Китай"]
[null,"Сигнализация Мото 888",null,1330,"охранная система Мото 888 для мотоциклов, мопедов и другой мото техники с энергонезависимой памятью, два ударопрочных брелока, с надежной защитой от взлома и помех, водонепроницаемый корпус","Китай"]
[null,null,null,"","",""]
[null,"Сигнализация J 210",null,1240,"сигнализация, охранная система с энергонезависимой памятью, два ударопрочных брелка, 2-х уровневый датчик удара, сирена 15 Вт, защита от интеллектуального взлома ","Китай"]
[null,"Сигнализация J 211",null,1240,"сигнализация, охранная система с энергонезависимой памятью, два ударопрочных брелка, 2-х уровневый датчик удара, сирена 15 Вт, защита от интеллектуального взлома ","Китай"]
[null,"Сигнализация J 212",null,1240,"сигнализация, охранная система с энергонезависимой памятью, два ударопрочных брелка, 2-х уровневый датчик удара, сирена 15 Вт, защита от интеллектуального взлома ","Китай"]
[null,"Сигнализация J 215",null,1240,"сигнализация, охранная система с энергонезависимой памятью, два ударопрочных брелка, с выкидным ключем, 2-х уровневый датчик удара, сирена 15 Вт, защита от интеллектуального взлома ","Китай"]
[null,"Magicar MG - 06 E",null,1700," кнопка старт - стоп, безключевой запуск двигателя, с чипом","Китай"]
[null,null,null,"","",""]
[null,"CarLive ST 600 A",null,3220,"универсальная кнопка старт - стоп, безключевой дистанционный запуск двигателя, дистанционное открывание багажника, оповещение об открытии дверей, сирена","Китай"]
[null,null,null,"","",""]
[null,"Сирена BCS-S103",null,280,"6-ти тональная сирена, мощность 20 Вт, габариты 80 х 75 х 100 мм, прочный, пластиковый корпус, провод питания он выполнен из термостойкого материала","Китай"]
[null,"Сирена BCS-S108",null,280,"малогабаритная, 6-ти тональная сирена, мощностью 20 Вт, габариты 80 х 60 х 95 мм, прочный пластиковый корпус, провод питания он выполнен из термостойкого материала","Китай"]
[null,null,null,"","",""]
[null,"Активатор замка 5 проводный",null,180,"5-и контактный электропривод центрального замка ( активатор )","Китай"]
[null,null,null,"","",""]
[null,"ЦЗ Вымпел A-Y16",null,1970,"электронное устройство A-Y16 осуществляющее запирание и отпирание одной или нескольких дверей по дистанционному сигналу либо повороту ключа_ 2 брелка","Китай"]
[null,"ЦЗ Вымпел A-Y56",null,1910,"электронное устройство A-Y56 осуществляющее запирание и отпирание одной или нескольких дверей по дистанционному сигналу либо повороту ключа_ 2 брелка","Китай"]
[null,"ЦЗ Вымпел W-Y216",null,2130,"активатор багажнка и стеклоподъемник, 4 активатора, два брелка","Китай"]
[null,"Bos-Mini BM686B",null,1180,"электронное устройство A-Y16 осуществляющее запирание и отпирание одной или нескольких дверей по дистанционному сигналу либо повороту ключа_ 2 брелка","Китай"]
[null,null,null,"","",""]
[null,"ТАХОМЕТРЫ",null,"","",""]
[null,null,null,"","",""]
[null,"БК -03 тах. бензин",null,1110,"тахометр для бензиновых двигателей, нагрузочная вилка, вольтметр, часы, будильник, термометр, 12 В","С-Петербург"]
[null,"БК-06 бензин + терм.",null,1240,"тахометр для бензиновых двигателей, термометр, нагрузочная вилка, вольтметр, часы, будильник, термометр, 12 В","С-Петербург"]
[null,"БК-07",null,1620,"тахометр для бензиновых и дизельных двигателей,термометр, нагрузочная вилка, вольтметр, часы, будильник, термометр, 24 В","С-Петербург"]
[null,"БК-08 дизель + терм.",null,1310,"тахометр для дизельных двигателей, термометр, нагрузочная вилка, вольтметр, часы, будильник, термометр, 12 В","С-Петербург"]
[null,null,null,"","",""]
[null,"ДЛЯ ГАДЖЕТОВ АВТО",null,"","",""]
[null,null,null,"","",""]
[null,"Exposer LT-301",null,110,"Провод USB 3 в 1, напряжение 5,3 В, пропускной ток 2,4 А, выходы iOS, Micro USB, Type C, длина 1,2 м","Китай"]
[null,"VST 707",null,110,"качественное зарядное устройство 5 В, 10 Вт, 2,1 А, для телефонов, планшетов, видеорегистраторов, 3 USB - выхода, подключение в прикуриватель к сети 12 В, 24 В","Китай"]
[null,"CarLive CR34",null,180,"зарядное устройство 5 В, быстрая зарядка QC 3.0, для телефонов, планшетов, видеорегистраторов, Type-C - выход, подключение в прикуриватель к сети 12 В","Китай"]
[null,"CarLive CR37",null,150,"зарядное устройство 5 В, быстрая зарядка QC 3.0, для телефонов, планшетов, видеорегистраторов, 2 USB - выхода, подключение в прикуриватель к сети 12 В","Китай"]
[null,null,null,"","",""]
[null,null,null,"","",""]
[null,null,null,"","",""]
[null,"З.У. 5 В кнопка СН05",null,200,"12 - 24 В, круглое зарядное устройство, устанавливается в место для кноки автомобилей, 2 выхода USB, режим быстрой зарядки QC3.0, 10 Вт, для мобильных устройств, камер, плееров и т. д.","Китай"]
[null,"З.У. 5 В кнопка GH-DS13",null,330,"12 - 24 В, прямоугольное зарядное устройство, устанавливается в место для кноки автомобилей, 2 выхода USB, 4 А, 5 В, 10 Вт, для мобильных устройств, камер, плееров и т. д.","Китай"]
[null,"З.У. 5 В кнопка CH16",null,320,"12 - 24 В, круглое зарядное устройство в вольтметром, устанавливается в место для кноки автомобилей, 1 выход USB, режим быстрой зарядки QC3.0, 1 выход PD (Type-C), 10 Вт, для мобильных устройств, камер, плееров и т. д.","Китай"]
[null,"З.У. 5 В кнопка GH-DS126",null,550,"12 - 24 В, круглое зарядное устройство, устанавливается в место для кноки автомобилей, 3 выхода USB, режим быстрой зарядки QC3.0, 10 Вт, для мобильных устройств, камер, плееров и т. д.","Китай"]
[null,"З.У. 5 В кнопка GH-DS138",null,520,"12 - 24 В, круглое зарядное устройство устанавливается в место для кноки автомобилей, 1 выход USB, режим быстрой зарядки QC3.0, 1 выход PD (Type-C), 10 Вт, для мобильных устройств, камер, плееров и т. д.","Китай"]
[null,null,null,"","",""]
[null,"З.У. 220 В - 5 В",null,160,"зарядое устройство 220 В, для гаджетов, 5В, 2 А, 2 USB, 15 Вт, быстрая зарядка 3.0","Китай"]
[null,"Mivo MC-103 (220 В - 5 В)",null,610,"зарядое устройство 220 В, для гаджетов, 5В, 3 А, 2 USB, выход Type-C, 20 Вт, быстрая зарядка 3.1, защита от перегрузки.","Китай"]
[null,"З.У. 5 В в в место кнопки ВАЗ",null,400,"зарядное устройство устанавливается вместо кноки для автомобилей ВАЗ, 1 выход USB, 5 В, ток 2 А, 10 Вт, для мобильных устройств, камер, плееров и т. д.","Тольятти"]
[null,null,null,"","",""]
[null,"Провод USB Micro-USB",null,60,"провод USB - micro USB, для подключения мобильных телефонов или планшетов,  к компьютеру или источнику питания, длина 1 м","Китай"]
[null,"Провод USB для iPhon 5",null,70,"провод USB, в хлопчатобумажной оплетке, для подключения iPhone 5, 6, 7, iPad 4, iPad-mini,  к компьютеру или источнику питания, длина 1 м.","Китай"]
[null,"Провод USB Type-C",null,60,"провод - вход USB, выход - Type-C","Китай"]
[null,null,null,"","",""]
[null,"Провод Type-C для iPhon 5",null,90,"провод Type-C, нейлоновый кабель,, для подключения iPhone 5, 6, 7, iPad 4, iPad-mini,  к компьютеру или источнику питания, длина 1,2 м, 20 Вт выход","Китай"]
[null,"Провод Type-C Type-C",null,70,"провод Type-C, нейлоновый кабель, для подключения Type-C,  к компьютеру или источнику питания, длина 1,2 м, 60 Вт выход","Китай"]
[null,null,null,"","",""]
[null,"MRM PD88L Type-C для iPhon 5",null,190,"MRM PD88L - провод Type-C, нейлоновый кабель,, для подключения iPhone 5, 6, 7, iPad 4, iPad-mini,  к компьютеру или источнику питания, длина 1,2 м, 20 Вт выход","Китай"]
[null,"MRM PD88T Type-C Type-C",null,130,"MRM PD88T - провод Type-C, нейлоновый кабель, для подключения Type-C,  к компьютеру или источнику питания, длина 1,2 м, 60 Вт выход","Китай"]
[null,null,null,"","",""]
[null,"AUX",null,45,"провод аудио AUX, тонкий, длина 1 м, в хлопчатобумажной оплетке","Китай"]
[null,"AUX угловой",null,40,"провод аудио AUX, тонкий, длина 1 м, с одной стороны разъем расположен под углом в 90 град.","Китай"]
[null,"AUX угловой 2 м",null,50,"провод аудио AUX, тонкий, длина 2 м, с одной стороны разъем расположен под углом в 90 град.","Китай"]
[null,"AUX пружинный тонкий",null,40,"витой провод аудио AUX, тонкий, длина 1 м, силикон","Китай"]
[null,"AUX пружинный угловой",null,45,"один конец угловой, витой провод аудио AUX, тонкий, длина 1,8 м, силикон","Китай"]
[null,"AUX - iPhone",null,100,"AUX - iPhone, 1 м в коробке","Китай"]
[null,"AUX - Type-C",null,100,"AUX - Type-C, 1 м в коробке","Китай"]
[null,"Power Bank EB-304Q",null,1160,"быстрая зарядка, вход выход Type-C, встроенные кабеля для зарядки разных гаджетов","Китай"]
[null,"Power Bank EB-400",null,1210,"доп. аккумулятор для гаджетов, micro USB, Type-C, 2 USB выхода, 2 А, 40000 мА*ч, 15 Вт","Китай"]
[null,"Power Bank EB-500Q",null,1650,"доп. аккумулятор для гаджетов, LED дисплей, micro USB, Type-C, 2 USB выхода, 2 А, 50000 мА*ч, 22,5 Вт","Китай"]
[null,"Power Bank EB-600Q",null,1980,"доп. аккумулятор для гаджетов, LED дисплей, micro USB, Type-C, 2 USB выхода, 2 А, 60000 мА*ч, 22,5 Вт","Китай"]
[null,null,null,"","",""]
[null,"КОМПРЕССОМЕТРЫ",null,"","",""]
[null,null,null,"","",""]
[null,"Цифровой манометр VST-811",null,290,"цифровой шинный манометр VST 811, до 10 атмосфер, большой двухцветный дисплей, с возможностью выбора необходимого давления в шинах, 4 единицы измерения давления.","Китай"]
[null,"ШИНОМЕР",null,250,"Шинный манометр (до 4 атм.), металл.","С-Петербург"]
[null,"ШИНОМЕР-К",null,260,"измеритель атмосферного давления в шинах, с запирающим клапаном","С-Петербург"]
[null,"Шинный манометр МН-01",null,260,"Шинный манометр пластиковый корпус (3,7 атм.)","Китай"]
[null,"Шинный манометр МН-02",null,110,"Шинный манометр, металл, в пластиковом чехле, до 7,5 атм","Китай"]
[null,"Шинный манометр МН-05",null,470,"Шинный манометр, цифровой, в виде брелка, до 7,5 атм","Китай"]
[null,"Топ Авто, ТА-101",null,320,"Шинный манометр, цифровой, до 7,5 атм","Китай"]
[null,null,null,"","",""]
[null,"Пистолет для накачки шин",null,450,"Пистолет для накачки шин ТОП АВТО Легковой, 7 кгс/см2","С-Петербург"]
[null,null,null,"","",""]
[null,"Компрессометр гибкий 11311",null,720,"компрессометр Друг с гибким шлангом, для бензинового двигателя","С-Петербург"]
[null,"Компрессометр универс. 11411",null,790,"компрессометр Друг универсальный, для бензинового двигателя","С-Петербург"]
[null,"Компрессометр удл. ВАЗ 11121",null,640,"компрессометр Друг удлиненный для ВАЗ (инжекторный двигатель)","С-Петербург"]
[null,"Компрессометр прижимной 11111",null,380,"компрессометр Друг прижимной, для бензинового двигателя","С-Петербург"]
[null,"Компрессометр резьбовой 11211",null,510,"компрессометр Друг резьбовой, для бензинового двигателя","С-Петербург"]
[null,"Компрессометр удл. ГАЗ 11131",null,460,"компрессометр Друг удлиненный для ГАЗ (406 двигатель)","С-Петербург"]
[null,"Компрес. дизель универ. 11421",null,970,"компрессометр Друг универсальный, для дизельного двигателя","С-Петербург"]
[null,null,null,"","",""]
[null,"ММ-14",null,880,"масломер универсальный иномарки, ВАЗ","С-Петербург"]
[null,"Топливомер ТМ-18",null,1210,"измеритель давления топлива для а/м ВАЗ, масломер","С-Петербург"]
[null,"Топливомер ТМ-20",null,1480,"измеритель давления топлива для а/м ВАЗ, ГАЗ","С-Петербург"]
[null,"Топливометр ТОП АВТО",null,770,"измеритель давления топлива для а/м ВАЗ","С-Петербург"]
[null,null,null,"","",""]
[null,"ПАРКТРОНИКИ",null,"","",""]
[null,null,null,"","",""]
[null,"E-128",null,420,"цветная видеокамера заднего вида, разрешение - 680 х 512 Пкс, минимальная освещенность - 600 Люкс, устанавливается на фонаре освещения заднего номера.","Китай"]
[null,"E-300",null,420,"цветная видеокамера заднего вида, разрешение - 680 х 512 Пкс, высокое разрешение, угол обзора 170 град., устанавливается на фонаре освещения заднего номера.","Китай"]
[null,"E-305",null,420,"цветная видеокамера заднего вида, разрешение - 680 х 512 Пкс, высокое разрешение, угол обзора 170 град., врезается в бампер (как датчик парктроника)","Китай"]
[null,"E-305 LED",null,510,"цветная видеокамера заднего вида, разрешение - 680 х 512 Пкс, высокое разрешение, угол обзора 170 град., устанавливается на фонаре освещения заднего номера.","Китай"]
[null,"E-313",null,420,"цветная видеокамера заднего вида, разрешение - 680 х 512 Пкс, высокое разрешение, угол обзора 170 град., устанавливается на фонаре освещения заднего номера.","Китай"]
[null,"E-318",null,420,"цветная видеокамера заднего вида, разрешение - 680 х 512 Пкс, высокое разрешение, угол обзора 170 град., устанавливается на фонаре освещения заднего номера.","Китай"]
[null,"E-327",null,600,"цветная видеокамера заднего вида, разрешение - 680 х 512 Пкс, высокое разрешение, угол обзора 170 град.","Китай"]
[null,"E-328",null,600,"цветная видеокамера заднего вида, разрешение - 680 х 512 Пкс, высокое разрешение, угол обзора 170 град.","Китай"]
[null,"E-350",null,590,"цветная видеокамера заднего вида, разрешение - 680 х 512 Пкс, высокое разрешение, угол обзора 170 град.","Китай"]
[null,"E-366",null,620,"цветная видеокамера заднего вида, разрешение - 680 х 512 Пкс, высокое разрешение, угол обзора 170 град.","Китай"]
[null,"E-880 грузовая",null,970,"цветная видеокамера заднего вида для грузовых автомобилей, разрешение - 680 х 512 Пкс, высокое разрешение, угол обзора 170 град.","Китай"]
[null,"Видео кабель 20 м",null,390,"видео кабель 20 м, проводка для грузовиков камера - монитор.","Китай"]
[null,null,null,"","",""]
[null,"M - 892",null,1000,"цветная видеокамера заднего вида, с поворотными линиями, разрешение - 656 х 492 Пкс, мин. освещенность 0,1 Люкс, угол обзора 170 град.","Китай"]
[null,"Камера Wi-Fi",null,1420,"цветная видеокамера заднего вида, с Wi-Fi соединением, угол обзора 170 град.","Китай"]
[null,null,null,"","",""]
[null,null,null,"","",""]
[null,"XPX CCD-304B",null,450,"цветная видеокамера заднего вида, разрешение - 680 х 512 Пкс, высокое разрешение, угол обзора 170 град., устанавливается на фонаре освещения заднего номера.","Китай"]
[null,"XPX CCD-305",null,620,"цветная видеокамера заднего вида, разрешение - 680 х 512 Пкс, высокое разрешение, угол обзора 170 град., основание камеры винт.","Китай"]
[null,"XPX CCD-306С",null,620,"цветная видеокамера заднего вида, разрешение - 680 х 512 Пкс, высокое разрешение, угол обзора 170 град., устанавливается на фонаре освещения заднего номера.","Китай"]
[null,"XPX CCD-308",null,510,"цветная видеокамера заднего вида, с подсветкой, разрешение - 680 х 512 Пкс, высокое разрешение, угол обзора 170 град.","Китай"]
[null,"XPX CCD-309",null,450,"цветная видеокамера заднего вида, разрешение - 680 х 512 Пкс, высокое разрешение, угол обзора 170 град., устанавливается на фонаре освещения заднего номера.","Китай"]
[null,"XPX CCD-310",null,510,"цветная видеокамера заднего вида, разрешение - 680 х 512 Пкс, угол обзора 170 град.","Китай"]
[null,"XPX CCD-311",null,620,"цветная видеокамера заднего вида, разрешение - 680 х 512 Пкс, высокое разрешение, угол обзора 170 град., устанавливается на фонаре освещения заднего номера.","Китай"]
[null,"XPX CCD-313",null,680,"цветная видеокамера заднего вида, c подсветкой, разрешение - 680 х 512 Пкс, высокое разрешение, угол обзора 170 град., устанавливается на фонаре освещения заднего номера.","Китай"]
[null,null,null,"","",""]
[null,"XPX CCD-319",null,680,"цветная видеокамера заднего вида, разрешение - 648 х 488 Пкс, мин. освещенность 0,1 Люкс, угол обзора 170 град., универсальная, устанавливается на крнштейне в районе фонаря освещения заднего номера, или врезается как датчик парктроника,  диаметр 18,5 мм.","Китай"]
[null,"XPX CCD-305 SL",null,730,"цветная видеокамера заднего вида, с поворотными линиями, разрешение - 656 х 492 Пкс, мин. освещенность 0,1 Люкс, угол обзора 170 град.","Китай"]
[null,"XPX CCD-309 SL",null,730,"цветная видеокамера заднего вида, разрешение - 656 х 492 Пкс, мин. освещенность 0,1 Люкс, угол обзора 170 град., винтовая, врезается в кузов снизу вверх.","Китай"]
[null,null,null,"","",""]
[null,"Eplutus CM - 60",null,390,"цветная видеокамера заднего вида, с подсветкой, разрешение - 648 х 488 Пкс, мин. освещенность 0,1 Люкс, угол обзора 170 град. Подходит для магнитол Eplutus","Китай"]
[null,"Eplutus CM - 61",null,390,"цветная видеокамера заднего вида, разрешение - 648 х 488 Пкс, мин. освещенность 0,1 Люкс, угол обзора 170 град. Подходит для магнитол Eplutus","Китай"]
[null,"Eplutus CM - 62",null,390,"цветная видеокамера заднего вида, врезная, разрешение - 648 х 488 Пкс, мин. освещенность 0,1 Люкс, угол обзора 170 град. Подходит для магнитол Eplutus","Китай"]
[null,"Eplutus CM - 63",null,440,"цветная видеокамера заднего вида, врезная, разрешение - 648 х 488 Пкс, мин. освещенность 0,1 Люкс, угол обзора 170 град. Подходит для магнитол Eplutus","Китай"]
[null,"Eplutus CM - 72 HD",null,550,"только для дорогих магнитол (731, 733, 831 …), цветная видеокамера заднего вида, разрешение - HD, мин. освещенность 0,1 Люкс, угол обзора 170 град.","Китай"]
[null,"Eplutus CM - 73",null,500,"только для дорогих магнитол Eplutus (731, 733, 831 …), цветная видеокамера заднего вида, разрешение - HD, мин. освещенность 0,1 Люкс, угол обзора 170 град.","Китай"]
[null,"Eplutus CM - 75",null,500,"","Китай"]
[null,"Камера в рамке номера E315",null,730,"только для дорогих магнитол Eplutus (731, 733, 831 …), цветная видеокамера заднего вида, разрешение - HD, мин. освещенность 0,1 Люкс, угол обзора 170 град.","Китай"]
[null,"Камера в рамке номера 801",null,730,"универсальная рамка для номерного знака с встроенной камерой заднего вида. Угол обзора 170 град. Светодиодная подсветка.","Китай"]
[null,null,null,"","",""]
[null,"Зеркало с монитором CX-430",null,1240,"зеркало заднего вида с встроенным дисплеем, можно использовать для подключения к нему камеры заднего вида. ЖК дисплей в центре зеркала - 4,3 дюйма.","Китай"]
[null,"Зеркало с монитором CX-500",null,1420,"зеркало заднего вида с встроенным дисплеем, можно использовать для подключения к нему камеры заднего вида. ЖК дисплей в центре зеркала - 4,3 дюйма.","Китай"]
[null,"Монитор выдвижной CX-433",null,860,"раздвижной монитор для подключения камеры заднего вида на автомобиль, экран 4,3 дюйма, крепление на липкой основе на приборную панель автомобиля","Китай"]
[null,"Монитор CX-431",null,750,"монитор для подключения камеры заднего вида на автомобиль, экран 4,3 дюймов, крепление на стойке на приборную панель","Китай"]
[null,"Монитор CX-501",null,1100,"монитор для подключения камеры заднего вида на автомобиль, экран 5 дюймов, крепление на стойке на приборную панель","Китай"]
[null,"Монитор CX-701",null,1650,"монитор для подключения камеры заднего вида на автомобиль, экран 7 дюймов, крепление на стойке на приборную панель","Китай"]
[null,"Монитор 7 GRC-378P5",null,1730,"монитор 7 дюймов, ","Китай"]
[null,"Монитор 7 GRC-378P5 + BT",null,1960,"монитор 7 дюймов, с BLUETOOTH","Китай"]
[null,"Монитор 9 GRC-952Р5 + BT",null,2240,"монитор 9 дюймов, с BLUETOOTH","Китай"]
[null,null,null,"","",""]
[null,"Sho-Me 2616 N04",null,1180,"парковочный радар, дисплей приближения для установки на приборной панели, четыре парковочных датчика, цвет - черный, серебристый (Black, Silver)","Китай"]
[null,"Sho-Me 2618 N04",null,880,"парковочный радар, дисплей приближения для установки на приборной панели, четыре парковочных датчика 18 мм, цвет - черный, серебристый (Black, Silver)","Китай"]
[null,"Sho-Me 2630 N04",null,1180,"парковочный радар, дисплей приближения для установки на приборной панели, четыре парковочных датчика, цвет - черный, серебристый (Black, Silver)","Китай"]
[null,null,null,"","",""]
[null,"Eplutus ED - 104",null,720,"парковочный радар, дисплей приближения для установки на приборной панели, четыре парковочных датчика, цвет - черный","Китай"]
[null,"Eplutus ED - 114",null,720,"парковочный радар, дисплей приближения для установки на приборной панели, четыре парковочных датчика, цвет - черный","Китай"]
[null,"Eplutus ED - 124",null,850,"парковочный радар, дисплей приближения для установки на приборной панели, четыре парковочных датчика, цвет - черный","Китай"]
[null,"Eplutus ED - 134",null,850,"парковочный радар, дисплей приближения для установки на приборной панели, четыре парковочных датчика, цвет - черный","Китай"]
[null,"Eplutus ED - 204",null,610,"парковочный радар, дисплей приближения для установки на приборной панели, четыре парковочных датчика, цвет - белый, черный, серебристый","Китай"]
[null,null,null,"","",""]
[null,"СТРОБОСКОПЫ",null,"","",""]
[null,null,null,"","",""]
[null,"CT -01",null,1190,"стробоскоп, для установки угла зажигания на карбюраторных и инжекторных двигателях, любое числа цилиндров, для 2-х и 4-х тактных двигателей","С-Петербург"]
[null,"CT -02",null,1880,"стробоскоп со встроенным тахометром, для установки угла зажигания в бензиновом двигателе","С-Петербург"]
[null,"CT -03",null,2270,"стробоскоп для правильной установки угла опережения впрыска топлива на дизельном двигателе, фокусированный луч повышенной яркости","С-Петербург"]
[null,"CT -04",null,4820,"стробоскоп универсальный - для бензинового или дизельного двигателя автомобиля","С-Петербург"]
[null,null,null,"","",""]
[null,null,null,"","",""]
[null,null,null,"","",""]
[null,"РАЗНОЕ",null,"","",""]
[null,null,null,"","",""]
[null,"Вольтметр Exposer DCC-36",null,240,"качественный цифровой вольтметр в прикуриватель 12 - 17 В, цифровой амперметр, мощное зарядное устройство для телефона 3,1 А, два выхода USB","Китай"]
[null,"Вольтметр CarLive CR30",null,160,"цифровой вольтметр в прикуриватель 15 Вт, 2 USB? 3,1 А, 5 В","Китай"]
[null,"Вольтметр CarLive CR32",null,270,"цифровой вольтметр в прикуриватель 25 Вт, бвстрая зарядка QC 3.0, 12 В, металлический корпус","Китай"]
[null,"Вольтметр Eplutus CU-202",null,190,"цифровой вольтметр в прикуриватель ","Китай"]
[null,"Вольтметр Eplutus CU-221",null,140,"цифровой вольтметр в прикуриватель ","Китай"]
[null,"Вольтметр Eplutus CU-503",null,230,"цифровой вольтметр в прикуриватель ","Китай"]
[null,"VST 706 VT термометр",null,320,"цифровой вольтметр, термометр, подключение в прикуриватель, два USB выхода для зарядки телефона, ток - 1 А, цвет корпуса - черный, индикация - зеленая, синяя","Китай"]
[null,"VST 708 VT термометр",null,340,"новый цифровой вольтметр, термометр, подключение в прикуриватель, два USB выхода для зарядки телефона, ток - 1 А, цвет корпуса- черный (белый), индикация - зеленая, синяя","Китай"]
[null,"Olesson 1648",null,230,"цифровой вольтметр, подключение в прикуриватель, два USB выхода для зарядки телефона, ток - 1 А, цвет корпуса- черный (белый), индикация - ","Китай"]
[null,null,null,"","",""]
[null,"Вольтметр в прикур. Аврора",null,350,"цифровой вольтметр в прикуриватель (длинный) 12 - 24 В, AVR - 01 VP","С-Петербург"]
[null,"Вольтметр круглый, Аврора",null,270,"цифровой вольтметр с проводом 12 - 24 В, в круглом корпусе, AVR - 02 VK, крепление на скотче","С-Петербург"]
[null,"Вольтметр прямоуг. Аврора",null,260,"цифровой вольтметр с проводом 12 - 24 В, в круглом корпусе, AVR - 06 VM, крепление на скотче","С-Петербург"]
[null,null,null,"","",""]
[null,"Вольтметр врезной, большой",null,70,"цифровой вольтметр в корпусе, крепление в место кнопки, размер отверстия - 45,3х25,5 мм, предел измерения от 5 до 30 В.","Китай"]
[null,"Вольтметр врезной, малый",null,70,"цифровой вольтметр в корпусе, крепление в место кнопки, предел измерения от 5 до 30 В.","Китай"]
[null,"Плата вольтметра 5-30 В",null,60,"цифровой вольтметр с проводом 5 - 30 В","Китай"]
[null,"Exposer TM-81",null,80,"цифровой термометр, ЖК дисплей, батарейка, выносной датчик температуры","Китай"]
[null,"Exposer GM200A толщиномер",null,1120,"оригинальный, заводской, ультразвуковой измеритель толщины лакокрасочного покрытия Exposer, точность - 0,03 мм, любые металлические поверхности.","Китай"]
[null,null,null,"","",""]
[null,"Фонарь LF - 1630 автомат",null,630,"фонарь стационарный,  с выбором режима работы, постоянное освещение, включение при движении возле фонаря, размеры - 300х105х50","Китай"]
[null,null,null,"","",""]
[null,"Тройник прикуривателя 120",null,120,"тройник тонкий провод, 5 А, ","Китай"]
[null,"Тройник прикуривателя 1508",null,490,"тройник прикуривателя Olesson 1508 на проводе, разъем для автомобильной зажигалки, два USB выхода - 5 В, ток - 3,1 А, цвет - черный, голубая подсветка, резиновое покрытие","Китай"]
[null,"Тройник прикуривателя 1518",null,490,"тройник прикуривателя Olesson 1518 на проводе,  с подсветкой и отключением выходов, 12/24 В, 120 Вт (10/5 А), USB выхода - 5 В, 3,1 А, длина кабеля - 80 см, цвет - черный, белый, сертификат","Китай"]
[null,"Тройник прикуривателя 1520",null,130,"тройник прикуривателя Olesson 1520 на ноге, цвет - черный, белый, 12/24 В, 120 Вт (10/5 А)","Китай"]
[null,"Тройник прикуривателя 1521",null,150,"тройник прикуривателя Olesson 1521 на проводе, цвет - черный, белый, 12/24 В, 120 Вт (10/5 А)","Китай"]
[null,"Тройник прикуривателя 1523",null,290,"тройник прикуривателя Olesson 1523 на проводе,  с цветной подсветкой и отключением любого из выходов, 12/24 В, 120 Вт (10/5 А), два USB выхода - 5 В, 0,8 А, 70х34х66 мм, длина кабеля - 80 см, цвет - черный, белый","Китай"]
[null,"Тройник прикуривателя 1527",null,340,"тройник прикуривателя Olesson 1527 на проводе,  с подсветкой, разъем для зажигалки, 12/24 В, 120 Вт (10/5 А), USB выход - 5 В, ток - 1,2 А, длина кабеля - 80 см, цвет - черный","Китай"]
[null,"Тройник прикуривателя 1630",null,470,"двойник прикуривателя Olesson 1630 на проводе, с выходом для зажигалки, выключатель на входе, 12/24 В, 120 Вт (10/5 А), два USB выхода - 5 В, ток - 3,1 А, длина кабеля - 80 см, цвет - черный, голубая подсветка","Китай"]
[null,"Тройник прикуривателя 1633",null,520,"тройник прикуривателя Olesson 1633 на проводе с вольтметром, выключатель на каждое гнездо, 12/24 В, 120 Вт (10/5 А), USB выход - 5 В, ток - 3,1 А, длина кабеля - 80 см, цвет - черный, цветная подсветка","Китай"]
[null,"Тройник прикуривателя 1634",null,520,"тройник прикуривателя Olesson 1634 на проводе с вольтметром, выключатель на входе, 12/24 В, 120 Вт (10/5 А), USB выход - 5 В, 3,1 А, длина кабеля - 80 см, цвет - черный, голубая подсветка","Китай"]
[null,"Тройник прикуривателя 1635",null,180,"","Китай"]
[null,"Тройник прикуривателя 1637",null,210,"","Китай"]
[null,"Двойник прикуривателя 1638",null,230,"","Китай"]
[null,"Тройник прикуривателя 1639",null,560,"тройник прикуривателя Olesson 1639 на проводе с вольтметром,  12/24 В, 120 Вт (10/5 А), USB выход - 5 В, 2,1 А, USB 3.0 - быстрая зарядка, 47х39х61 мм, длина кабеля - 80 см, цвет - черный, голубая подсветка","Китай"]
[null,"Двойник прикуривателя 1641",null,300,"двойник прикуривателя Olesson 1641 на проводе с вольтметром,  12/24 В, 120 Вт (10/5 А), USB выход - 5 В, ток - 1 А, 47х39х61 мм, длина кабеля - 80 см, цвет - черный, голубая подсветка","Китай"]
[null,"Тройник прикуривателя 1645",null,180,"","Китай"]
[null,"Тройник прикуривателя 1653",null,220,"","Китай"]
[null,"Тройник прикуривателя 1678",null,330,"тройник прикуривателя Olesson 1678 на проводе,  12/24 В, 120 Вт (10/5 А), четыре USB выхода - 5 В, ток 4,8 А, длина кабеля - 80 см, цвет - черный, голубая подсветка","Китай"]
[null,null,null,"","",""]
[null,null,null,"","",""]
[null,"BT-350 Bluetooth AUX",null,120,"Bluetooth версия - 4,1; AUX соединение, портативное автомобильное устройство, громкая связь для телефона, качественное прослушивание музыки","Китай"]
[null,"BT-450 Bluetooth AUX",null,165,"Bluetooth версия - 4,1; AUX соединение, портативное автомобильное устройство, громкая связь для телефона, качественное прослушивание музыки","Китай"]
[null,"BT-X6 Bluetooth AUX",null,165,"Bluetooth версия - 4,1; AUX соединение, портативное автомобильное устройство, громкая связь для телефона, качественное прослушивание музыки, слот для карты памяти","Китай"]
[null,"BC-01 Bluetooth AUX",null,700,"беспроводный Bluetooth комплект, версия 4.0, качественное воспроизведение музыки, громкая связь в автомобиле - Hands-free.","Китай"]
[null,null,null,"","",""]
[null,"FB - 03",null,610,"Цифровой FM модулятор с Bluetooth - соединением, 88-108 МГц, трансмиттер, цифровой дисплей, пульт дистанционного управления.","Китай"]
[null,"FB - 07",null,460,"Цифровой FM модулятор с Bluetooth - соединением, 88-108 МГц, трансмиттер, цифровой дисплей, пульт дистанционного управления.","Китай"]
[null,"FB - 08",null,810,"Цифровой FM модулятор с Bluetooth - соединением, 88-108 МГц, трансмиттер, цифровой дисплей, пульт дистанционного управления.","Китай"]
[null,"FB - 11",null,840,"Цифровой FM модулятор с Bluetooth - соединением, 88-108 МГц, трансмиттер, цифровой дисплей, пульт дистанционного управления.","Китай"]
[null,"FB - 12",null,780,"Цифровой FM модулятор с Bluetooth - соединением, 88-108 МГц, трансмиттер, цифровой дисплей, пульт дистанционного управления.","Китай"]
[null,"FB - 13",null,610,"Цифровой FM модулятор с Bluetooth - соединением, 88-108 МГц, трансмиттер, цифровой дисплей, пульт дистанционного управления.","Китай"]
[null,"FB - 14",null,430,"Цифровой FM модулятор с Bluetooth - соединением, 88-108 МГц, трансмиттер, цифровой дисплей, пульт дистанционного управления.","Китай"]
[null,"FB - 15",null,440,"Цифровой FM модулятор с Bluetooth - соединением, 88-108 МГц, трансмиттер, цифровой дисплей, пульт дистанционного управления.","Китай"]
[null,"FB - 19",null,440,"цифровой FM модулятор с Bluetooth - соединением, 88-108 МГц, 12 - 24 В, трансмиттер, цифровой дисплей, 2 USB выхода для заряднки телефонов.","Китай"]
[null,"FB - 20",null,590,"Цифровой FM модулятор с Bluetooth - соединением, 88-108 МГц, трансмиттер, цифровой дисплей, пульт дистанционного управления.","Китай"]
[null,"FB - 21",null,460,"Цифровой FM модулятор с Bluetooth - соединением, 88-108 МГц, трансмиттер, цифровой дисплей, пульт дистанционного управления.","Китай"]
[null,"FB - 22",null,850,"Цифровой FM модулятор с Bluetooth - соединением, 88-108 МГц, трансмиттер, цифровой дисплей, пульт дистанционного управления.","Китай"]
[null,null,null,"","",""]
[null,null,null,"","",""]
[null,"VST 7009V",null,510,"вольтметр, часы,  два термометра (внешний, наружный), двухцветный дисплей, подключение в прикуриватель","Китай"]
[null,"VST 7010V",null,470,"вольтметр, часы, два термометра (внешний, наружный), двухцветный дисплей, подключение в прикуриватель","Китай"]
[null,"VST 7013V",null,470,"вольтметр, часы, два термометра (внешний, наружный), двухцветный дисплей, подключение в прикуриватель","Китай"]
[null,"VST 7042V",null,460,"вольтметр, часы, два термометра (внешний, наружный), двухцветный дисплей, черный корпус, для ВАЗ 2005, 06, 07, подключение в прикуриватель","Китай"]
[null,"VST 7045V",null,470,"часы, два термометра (внешний, наружный)","Китай"]
[null,"VST 815",null,530,"вольтметр, часы, два термометра (внешний, наружный), двухцветный дисплей, для ВАЗ 2010, 11, 12, подключение в прикуриватель","Китай"]
[null,null,null,"","",""]
[null,null,null,"","",""]
[null,"Аккумулятор 18650",null,140,"Li-ion аккумулятор емкостью 6000 мА*ч, для использования в фонарях, переносках и т.д.","Китай"]
[null,"Батарейка АА",null,15,"хорошая, недорогая, пальчиковая алкалиновая батарейка, 1,5 В, размер АА, (экспериментально проверено, что время работы такое же, как и в батарейке Duracell)","Китай"]
[null,"Батарейка ААА",null,10,"хорошая, недорогая, пальчиковая алкалиновая батарейка, 1,5 В, размер ААА, (экспериментально проверено, что время работы такое же, как и в батарейке Duracell)","Китай"]
[null,"Батарейка CR2032",null,20,"литиевый элемент питания, таблетка, батарейка CR 2032, напряжение - 3 В, диаметр 20мм, толщина 3,2 мм, используется в калькуляторах, пультах, весах, в толщиномерах, и т.д.","Китай"]
[null,null,null,"","",""]
[null,"Мультитестер 266",null,460,"цифровой мультиметр, большой, с клещами, переменный ток, температура, прозвон, упаковка кож. Заменитель","Китай"]
[null,"Мультитестер Kasku 830",null,180,"цифровой мультимер","Китай"]
[null,"Мультитестер Kasku 832",null,200,"цифровой мультиметр с прозвоном","Китай"]
[null,"Мультитестер Kasku 838",null,250,"цифровой мультиметр, температура, прозвон","Китай"]
[null,null,null,"","",""]
[null,"Авто тестер VT 15 C",null,200,"светодиодный тестер, проверка генератора, уровня заряда батареи, емкости аккумулятора, проверка работы зарядного устройства, 6 светодиодов","Китай"]
[null,"Пробник авто-тестер",null,160,"автомобильный пробник, стальная игла, яркий светодиод, громкий звук, прорезиненный корпус","С-Петербург"]
[null,"Пробник авто-тестер вольтметр",null,320,"автомобильный пробник, стальная игла, вольтметр, громкий звук, прорезиненный корпус, работает без батареек","С-Петербург"]
[null,"\"ТЕСМ-М\" пистолет",null,200,"высоковольтный разрядник, для проверки свечей",""]
[null,null,null,"","",""]
[null,"Сигнал Вымпел СА-01",null,350,"электромагнитный автомобильный сигнал, 2 тона, 118 Дб, 10 - 30 В, две улитки в комплекте 400 плюс 500 Гц","С-Петербург"]
[null,"Сигнал Вымпел СА-19",null,530,"электромагнитный автомобильный сигнал, 2 тона, 118 Дб, 10 - 30 В, две улитки в комплекте 400 плюс 500 Гц","С-Петербург"]
[null,null,null,"","",""]
[null,"Сонар ИК  (эл. зажиг.)",null,810,"инфракрасный датчик, электронное зажигание","С-Петербург"]
[null,null,null,"","",""]
[null,"Блокиратор GPS Китай",null,450,"блок для подавления GPS сигнала, подключение в прикуриватель 12 В легкового автомобиля. Отличительная особенность одн антенна.","Китай"]
[null,"Блокиратор GPS 2 антенны",null,550,"блок для подавления GPS сигнала, подключение в прикуриватель 12 В легкового автомобиля. Отличительная особенность две антенны.","Китай"]
[null,"Блокиратор GPS Флэш",null,650,"блок для подавления GPS сигнала с диспеем, подключение к разъёму USB 5 В легкового автомобиля. Отличительная особенность выполнен в виде Флэш карты.","Китай"]
[null,null,null,"","",""]
[null,"АЗ - 2 чип",null,150,"аварийное зажигание, проверка спидометра, коммутатора, прогрев свечей, возможность регулировки скорости","С-Петербург"]
[null,"Намотка спидометра 12-24 В",null,550,"Путь идет быстее чем я стою, 24 В,, подключение  - прикуриватель","С-Петербург"]
[null,"Повтор. поворотов ЗПП",null,55,"звуковой повторитель поворотов, 12 В миниатюрный динамик","Украина"]
[null,"Насос HМ-12/24 В (40 мм)",null,1140,"электрический насос малый (диаметр 40 мм) для перекачки жидкостей из канистры",""]
[null,"Насос HC-12/24 В (52 мм)",null,1250,"электрический насос средний (диаметр 52 мм) для перекачки жидкостей",""]
[null,null,null,"","",""]
[null,"Насос EL - 02",null,1920,"портативный насос для шин","Китай"]
[null,"Насос EL - 03",null,1470,"портативный насос для шин","Китай"]
[null,"Прицеп разъем пластик",null,260,"пластиковый разъем соединительный для прицепа, вилка плюс розетка, комплект",""]
[null,"Прицеп разъем металл",null,390,"металический разъем соединительный для прицепа, вилка плюс розетка, комплект",""]
[null,"Навигатор",null,3500,"Навигатор, 7 дюймов,  ","Китай"]
[null,"Пакеты плиэтиленовые",null,310,"100 шт. плотный пакет полиэтилен, 18 мкр, размер 38 х 60 мм, первичное производство","Москва"]
[null,"Скотч фирменный 132 м",null,165,"скотч, 48мм х 132м х 47мкм, двойной клей, белый, с логотипом 132 м, 1 рулон, (48 рулонов в коробке)","Москва"]
[null,"Скотч 132 м",null,120,"скотч, 48мм х 132м х 47мкм, прозрачный 132 м, 1 рулон (48 рулонов в коробке)","Москва"]
[]
[null,"Введите пожалуйста"]
[null,null,null,"Город:"]
[null,null,null,"Имя:"]
[null,null,null,"е-mail:"]
[null,null,null,"тел.:"]
[]
[null,"Сохраните эту страницу или весь файл на компьютере и отправьте по адресу:",null,null,"comp@vitomag.ru"]
[]
[]
[null,null,null,null,"При заказе по безналичному расчету плюс 6%",{"$f":"F1*1.06","v":0}]
[null,null,null,null,null,"без НДС"]

{"sheet":"Накладная","index":1,"n_rows":15,"n_cols":6,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,1,4,3],[5,4,5,5],[10,1,11,3],[10,4,11,4],[6,4,6,5],[7,4,7,5],[8,4,8,5]]}
[null,"2020-08-30",null,null,"Ваш заказ на сумму:",0]
[]
[null,"Наименование","кол-во","опт. цена","<======= Введите необходимое количество товара в голубую графу","сделано"]
[]
[null,"Введите пожалуйста"]
[null,null,null,"Город:"]
[null,null,null,"Имя:"]
[null,null,null,"е-mail:"]
[null,null,null,"тел.:"]
[]
[null,"Сохраните эту страницу или весь файл на компьютере и отправьте по адресу:",null,null,"comp@vitomag.ru"]
[]
[]
[null,null,null,null,"При заказе по безналичному расчету плюс 6%",0]
[null,null,null,null,null,"без НДС"]